“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin**

**"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının isitmə sistemi xidmətinin (mal-material və işçiliklə birlikdə) satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM077/2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **12 noyabr 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**250 AZN.**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **18 noyabr 2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, AZ1003, Bakı şәhәri Neftçilәr prospekti, 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Emil HəsənovASCO-nun Satınalmalar Departameninin aparıcı mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99450 422 00 11Elektron ünvan: emil.hasanov@asco.az, tender@asco.azSalamov ZaurASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi**:Tel: +99455 817 08 12**Elektron ünvan: zaur.salamov@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **19 noyabr 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/s** | **Mal-material, işlərin təsviri** | **Ölçü vahidi** | **Cəmi** | **Sertifikat tələbi haqqında** |
| **"1A" isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76х3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅100 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=18 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=16 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 26 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=15 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 41 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=13 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=12 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=11 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 47 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminiumRadiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=9 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 39 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminiumRadiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=7 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 29 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=6 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 89 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 56 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Pirinc radiator ventilin quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) ∅15 PN10 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004  | ədəd | 788 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının( radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd,1 ədəd hava buraxan, ∅15 rekor - çöl yiv - hər dəstə 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 394 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅32, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004  | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) ∅20, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013  | ədəd | 180 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Dinamik balanslayıcı pirinc ventilin quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) ∅32, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN16 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004  | ədəd | 90 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Avtomatik hava buraxanın quraşdırılması ∅20, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borundan ∅32 kollektorun quraşdırılması (6-çıxışlı -çıxış ∅25 ) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması; ∅32, PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **İdarəetmə düyünü 1,2,3,4,5 (Mal material ilə birlikdə)** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅108x4 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅65x3,2 mm DÜST 3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅40x3,0 mm DÜST 3262-75(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 9 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅20x2,5mm DÜST 3262-75(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅100, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅50, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅65, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅40, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅32, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅25, PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅20, PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅15, PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması ∅100, PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅65 PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅40 PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅25 PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiq tənzimləyici texniki manometrinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 0-6 atm, (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Texniki termometrin quraşdırılması 0-120 ºC, Alltan baglanti, Pirinc, Bi-Metal, Ø 100 mm (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borundan kollektorun quraşdırılması ∅159х4,0 / l=2000 mm(çıxış -40x3mm -1 ədəd, 57x3,0 mm - 1 ədəd, 108x3 mm - 1 ədəd) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **"1B" isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76х3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=18 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=16 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 | ədəd | 26 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=15 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 42 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=12 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=11 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 47 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=9 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 53 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 23 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=7 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 29 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=6 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 89 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 56 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator üçün pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 788 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının( radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd, 1 ədəd hava buraxan, ∅15 rekor-çöl yiv - hər dəstə 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 394 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅25, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅20, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 180 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Dinamik balanslayıcı pirinc ventilin quraşdırılması ∅32, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN16 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 90 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Avtomatik hava buraxanın quraşdırılması ∅20, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borundan ∅32 kollektorun quraşdırılması (7-çıxışlı - çıxış -∅25 ) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması; ∅25, PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **"1C" isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76х3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr  | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borundan ∅32 kollektorun quraşdırılması (6-çıxışlı -çıxış -∅25 ) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutanın(zibil tutuan) quraşdırılması; ∅25, PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Baxça 1A, 1B, 1C isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 28 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 1. 2
 | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 118 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 1. 3
 | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 155 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 365 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 583 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 28 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 273 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 365 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 583 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=13 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=12 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=11 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 7 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=9 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=6 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Pirinc radiator ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 162 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının(radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd,1 ədəd hava buraxan, ∅15 -rekor- çöl yiv -hər dəstə-2ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 81 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Pirinc ventilin quraşdırılması ∅32, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅20, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Dinamik balanslayıcı ventilin quraşdırılması ∅32, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN16 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borudan ∅32 kollektorun quraşdırılması (7-çıxışlı - çıxış ∅25) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması; ∅32, PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **"2A" isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76х3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | m | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | m | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | m | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | m | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | m | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=18 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=17 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=16 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=15 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 54 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=13 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=12 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 28 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=11 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 58 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=9 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 23 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=7 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 37 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=6 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 106 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator üçün pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 872 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının( radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd, 1 ədəd hava buraxan, ∅15 rekor - çöl yiv- hər dəstə 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 436 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅80, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅70 PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅25, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅20, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 224 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Dinamik balanslayıcı ventilin quraşdırılması ∅25, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN16 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 112 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Avtomatik hava buraxanın quraşdırılması ∅20, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı ∅32 kollektorun quraşdırılması (7-çıxışlı) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutan quraşdırılması ∅32, PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **"2B" isitmə sistemi** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76х3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅57x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅48x2,5 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 136 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 64 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5712 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=18 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=16 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=15 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 49 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=13 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=12 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=11 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 47 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 18 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=9 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 47 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 21 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=7 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=6 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 90 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 56 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator üçün pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 820 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının(radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd, 1 ədəd hava buraxan, ∅15 - rekor - hər dəstə - 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 410 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅80, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅70 PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅50 PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅40 PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅25, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 34 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅20, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 192 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Dinamik balanslayıcı ventilin quraşdırılması ∅25, 0-120 ºC, Disli baglanti, Pirinc, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004  (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 96 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borudan ∅32 kollektorun quraşdırılması (6-çıxışlı - çıxış - ∅25) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması; ∅32, PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Baxça 2B isitmə sistemi** |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=14 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=13 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=8 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=5 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 87 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılmas SDR6 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 156 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması SDR6 ∅20х1,9PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 171 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅25 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 156 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 171 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅32, SDR6 PN16 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator üçün pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 46 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının( radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd, 1 ədəd hava buraxan, ∅15 -rekor - hər dəstə 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | dəst | 23 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **İdarəetmə düyünü 1,2,3,4,5** |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅108x4 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅80x3,5 mm DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅50x3 mm DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅40x3,0 mm DÜST3262- 75 (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | İsti su üçün sinklənmiş polad boru ∅20x2,5mm DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅100, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅80, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅50, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅40, (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s)PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅32, (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s)PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Buraxıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅25, (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s)PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Buraxıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅20, (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s)PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Buraxıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅15, (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s)PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması ∅100, (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın(zibil tutan) quraşdırılması ∅50 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Çuğun çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅40(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Plastik çirktutanın (zibil tutan)quraşdırılması ∅25(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)PN10 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiq tənzimləyici texniki manometrinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 0-6 atm, (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Texniki termometrin quraşdırılması 0-120 ºC, Alltan baglanti, Pirinc, Bi-Metal, Ø 100 mm PN16 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borundan kollektorun quraşdırılması ∅159х4,0 / l=2000 mm(çıxış -40x3mm -1 ədəd, 57x3,0 mm - 1 ədəd, 108x3 mm - 1 ədəd) (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅108x4 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Baş plan istilik şəbəkəsi** |
|  | Kompensator - Kompensasiya Qabiliyyəti(Movement) L 30mm (-20 ... +10mm) (flanslı,boru üzərində) ∅ 100 - paslanmaz polad PN16 (bolt,qayka,prakladka və.s)Silfon-x5CrNi; Flanes-St37;Silfon uzunlugu = 190 mm ОФН -16-100 DÜST 32935-2014 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Kompensator -Kompensasiya Qabiliyyəti (Movement) L 30mm (-20 ... +10mm) (flanslı,boru üzərində) ∅ 65 paslanmaz polad PN16 (bolt,qayka,prakladka və.s)Silfon-x5CrNi; Flanes-St37; Silfon uzunlugu = 175 mm ОФН -16-65 DÜST 32935-2014 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Kompensator - Kompensasiya Qabiliyyəti (Movement) L 60mm (-40 ... +20mm) (flanslı,boru üzərində) ∅ 32 paslanmaz polad PN16 (bolt,qayka,prakladka və.s)Silfon-x5CrNi; Flanes-St37 Silfon uzunlugu = 120 mm ОФН -16-32 DÜST 32935-2014 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Kompensator -Kompensasiya Qabiliyyəti (Movement) L 60mm (-40 ... +20mm) (flanslı,boru üzərində) ∅ 20 paslanmaz polad PN16 (bolt,qayka,prakladka və.s) Silfon-x5CrNi; Flanes-St37 Silfon uzunlugu = 120 mm ОФН -16-20 DÜST 32935-2014 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Elektrik qaynaqlı polad borular ∅108х3.0 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 640 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Sinklənmiş su-qaz ötürücü polad borular ∅100х4.0 DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 320 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Sinklənmiş su-qaz ötürücü polad borular ∅65х3,2 DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 320 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Sinklənmiş su-qaz ötürücü polad borular ∅32х2,8 DÜST3262-75(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s)  (Mal material ilə birlikdə) | metr | 160 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Sinklənmiş su-qaz ötürücü polad borular ∅20х2,5 DÜST3262-75 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 160 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Bina xarici magistral**  |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅108x4mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 72 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅76x3mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 639 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅100 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 72 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅70 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 639 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s);∅100, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅70PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) ∅32PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici plastik ventilin quraşdırılması ∅25, SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Qızdırıcı cihaz - seksiyalı alminium Radiatorların quraşdırılması Nseksiya=10 h=577mm DÜST 31311-2005/ DÜST 8617 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator üçün pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 SDR6 PN10 DÜST 32415-2013 (Mal material ilə birlikdə)  | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Radiator aksüsuarlarının( radiator asqısı 2ədəd, radiator başlıqlar 4 ədəd, 1 ədəd hava buraxan, ∅15 -rekor - çöl yiv, hər dəstə 2 ədəd) quraşdırılması (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Təzyiqə davamlı - PP-R-folqalı plastmas su borusunun quraşdırılması ∅20х1,9 SDR6 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 130 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅20 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 130 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Hava buraxıcı kamera**  |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅40x3,0 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 56 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Polad elektrikqaynaqlı borunun quraşdırılması ∅32x2,2 mm, II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) (Mal material ilə birlikdə)  | metr | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 56 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 13 mm PEF (вспененный полиэтилен) DÜST Р 56729-2015 (EN 14313:2009) (Mal material ilə birlikdə) | metr | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Bağlayıcı-keçici pirinc ventilin quraşdırılması ∅25, PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Pirinc üçyollu ventilin quraşdırılması; ∅32, PN16/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Avtomatik pirinc hava buraxanın quraşdırılması ∅15 PN10 /ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | Su buraxıcı pirinc ventilin quraşdırılması ∅15 PN10/ЛС59-1 DÜST 15527-2004 (Mal material ilə birlikdə) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **Mexaniki iş** |
|  | İstilik sisteminin boru xəttləri üçün divarlarda şırımların qazılması (Mal material ilə birlikdə) | pm | 1400 |  |
|  | İstilik sisteminin boru xəttləri üçün divarlarda şırımların doldurulması (Mal material ilə birlikdə) | pm | 1400 |  |

* **“AXDG” QSC-nin “Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarından istilik sisteminin qurulması işlərinə nəzərdə tutulan texniki tələblər və iş həcmi:**
* **Binaların istilik sisteminin qurulması işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır.**
* **İstifadə olunan materialların keyfiyyət serfikatı, uyğunluq serfikatı, istehsalçı haqqında məlumat, texniki parametirlər haqqında məlumat təqdim olunmalıdır.**
* **işlərinin təhvili müddəti göstərilməlidir.**
* **Tikinti işlərinin aparılması üçün lisenziya (mühəndis komnukasiyaların və şəbəkələrin qurulması üzrə) təqdim edilməlidir.**
* **İşlərin yerinə yetirilməsi üçün müəssisənin sınaq və təmir sahələri, texniki imkanları və təcrübələri təqdim edilməlidir.**
* **Tikinti təşkilatının işçilərinin iş həcimlərində göstərilən işlərə uyğun serfikatları (santexnika)olmalıdır.**
* **Tikinti təşkilatının rəsmi işçiləri haqqında məlumat təqdim edilməlidir.**
* **İxtisaslaşmış təşkilatın iş təcrübəsi minimum 3 il olmalıdır və 3 il ərzində istilik sisteminin qurulması üzrə müqavilələr təqdim edilməlidir.**
* **Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməsi**

**Texniki suallarla bağlı**

**Elvin Əliyev, Dənizçi Təmir MMC-nin Texniki istehsalat şöbəsin rəisi**

**Tel: +99450 2286364**

**E-mail: elvin.alıyev@asco.az**

**Texniki suallarla bağlı**

**Cavid Eminov, Əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: +99450 2740251**

**E-mail: cavid.eminov@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.