Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИИ 1 С (облицовка лестниц и площадок мрамором) и 2 А (9-16; технический этаж) (материалы и услуги включительно) МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ ЖСК "ДЕНИЗЧИ" С ДЕТСКИМ САДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ**

**К о н к у р с № AM081 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:**   * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ; * Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ; * Конкурсное предложение ; * Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ; * Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).   На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **22 ноября 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.    Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :**   * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. * Взнос за участие (без НДС) : 250 АЗН * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета :***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Наименование : Международный Банк Азербайджана  АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания  Код : 805250  ИНН : 9900001881  Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT : IBAZAZ2X  Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  ИНН : 1701579951  Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT : CITIUS33  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Department  SWIFT : IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT : COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !** |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:**   * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. * Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. * Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. * В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. * Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :**   * Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **29 ноября 2021 года**. * Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | **Адрес закупочной организации :**  Азербайджанская Республика, AZ1003, город Баку, проспект Нефтяников 2.  Председателю Комитета по Закупкам АСКО  **Контактное лицо :**  **Эмиль Гасанов**  Ведущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  Телефон : +99450 422 00 11  Электронная почта: emil.hasanov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Заур Саламов**  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  **Телефонный номер: +99455 817 08 12**  Адрес электронной почты: zaur.salamov@asco.az  **По юридическим вопросам :**  Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)  Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**  Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00 (**по Бакинскому времени) **30 ноября 2021 года** по адресу, указанному в разделе V.  Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**  Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ поз.** | **Описание материалов и работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **О требовании сертификата** | |
| **Внутренние отделочные работы в многоэтажных жилых здании 2А (9-16, мансард) и 1С (лестничная клетка) (материалы и услуги включительно)** | | | | | |
| **Здание 2А, этажи 9 -16 и мансард** | | | | |  |
| 1 | Кладка внешних стен кирпичом 29 см (размер кирпича 19 х 19 х 29 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 : 2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 2100 | Сертификат соответствия и качества | |
| 2 | Кладка балконов кирпичом 19 см (размер кирпича 19 х 19 х 29 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 : 2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 104 | Сертификат соответствия и качества | |
| 3 | Кладка стен балконов кирпичом 10 см (размер кирпича 10 х 19 х 19 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 : 2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 338 | Сертификат соответствия и качества | |
| 4 | Кладка внутренних стен кирпичом 29 см (размер кирпича 19 х 19 х 29 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 : 2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 976 | Сертификат соответствия и качества | |
| 5 | Кладка внутренних стен кирпичом 19 см (размер кирпича 19 х 19 х 29 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 : 2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 107 | Сертификат соответствия и качества | |
| 6 | Кладка внутренних перегородок кирпичом 10 см (размер кирпича 10 х 19 х 19 см) (цементно-песчаный раствор - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК -ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 3400 | Сертификат соответствия и качества | |
| 7 | Кладка шахт из кирпича 10 см (размер кирпича 10 х 19 х 19 см) (цементно-песчаная смесь - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 390 | Сертификат соответствия и качества | |
| 8 | Кладка керамических вентиляционных блоков из кирпича 10 см (размер кирпича 10 х 19 х 19 см) (цементно песчаная смесь - М50) цемент М400 - АЗС 411-2010  ( EN 197 – 1 :2000 ) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, ПЕСОК -ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 1300 | Сертификат соответствия и качества | |
| 9 | Монтаж угловых рам размером 50 х 50 х 3 мм на вентиляционные шахты после покраски краской против ржавчины. (материал включительно) | м | 1066 | Сертификат соответствия и качества | |
| 10 | Монтаж алюминиевых перил h = 90 см (рукоятки ᴓ50 x 1,5 мм, столбы ᴓ40 x 1,5 мм, промежуточные стыки ᴓ16 x 1,5 мм, другие соединительные детали), (Конструкция перил - по образцу, предоставленному Заказчиком) (материал включительно) | м | 122 | Сертификат соответствия и качества | |
| 11 | Монтаж алюминиевых балконных перил h = 30 см.  (рукоятки ᴓ50 x 1,5 мм, столбы ᴓ40 x 1,5 мм, промежуточные стыки ᴓ16 x 1,5 мм, другие соединительные детали), (Конструкция перил - по образцу, предоставленному Заказчиком) (материал включительно) | м | 420 | Сертификат соответствия и качества | |
| 12 | Нанесение выравнивающего слоя цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм на крышу (цементно песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II / АП 32,5 Р, Песок-ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 685 | Сертификат соответствия и качества | |
| 13 | Изоляция крыши битумом после нанесения 1 слоя рубероида, толщина рубероида. 2 мм ГОСТ 15879-70 (материал включительно) | м² | 685 | Сертификат соответствия и качества | |
| 14 | Распределение теплового слоя керамзита на крышу. Фракция керамзита 10-20 мм (тепловой слой 60 мм) (материал включительно) | м3 | 41 | Сертификат соответствия и качества | |
| 15 | Нанесение выравнивающего слоя цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм на крышу (цементно песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II / АП 32,5 Р, Песок-ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 685 | Сертификат соответствия и качества | |
| 16 | Изоляция крыши битумом после нанесения 4 слоя рубероида, толщина рубероида. 2 мм ГОСТ 15879-70 (материал включительно) | м² | 685 | Сертификат соответствия и качества | |
| 17 | Нанесение выравнивающего слоя цементно песчаной смеси толщиной 20 мм на пол (цементно песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II / АII/A-P 32,5, Песок-ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 1330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 18 | Нанесение выравнивающего слоя цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм на пол (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II / АII/A-P 32,5, Песок-ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 1330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 19 | Распределение песчаного слоя толщиной 40 мм на пол. Песок - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м3 | 53.17 |  | |
| 20 | Изоляция пола битумом после нанесения 2 слоя рубероида, тольщина рубероида. 2 мм ГОСТ 15879-70 (материал включительно) | м² | 1330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 21 | Разравнивание пола цементно песчаной смесю толщиной 20 мм (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМII/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 1330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 22 | Укладка керамической плиты на пол с помощью легких заполнителей на основе цемента и перлита (ГОСТ 28013-98) (включая заполняющий цемент) (керамическая плита по образцу предоставленному Заказчиком, ГОСТ 6787-2001, 300 x 300 x 10 мм) (материал включительно) | м² | 1330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 23 | Разравнивание пола цементно песчаной смесю толщиной 50 мм (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМII/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 981 | Сертификат соответствия и качества | |
| 24 | Укладка керамической плиты на пол коридора с помощью легких заполнителей на основе цемента и перлита (ГОСТ 28013-98) (включая заполняющий цемент) (керамическая плита по образцу предоставленному Заказчиком, ГОСТ 6787-2001, 600 x 600 x 10 мм) (материал включительно) | м² | 981 | Сертификат соответствия и качества | |
| 25 | Облицовка лестничных ступеней мрамором толщиной 3 х 33 см и подступней мрамором толщиной 2 х 16 см (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (мрамор по образцу предоставленному Заказчиком, ГОСТ 530-2007) (материал включительно) | п / м | 447 | Сертификат соответствия и качества | |
| 26 | Облицовка лестничной площадки мрамором толщиной 2 см (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (мрамор по образцу предоставленному Заказчиком, ГОСТ 530-2007) (материал включительно) | м² | 120 | Сертификат соответствия и качества | |
| 28 | Нанесение шпатлевки на потолок и шлифование слоя (грунтовка, облицовка, наждачная бумага, алюминиевые уголки на углах ригелей) (шпаклевка облицовочная AZS046 (TS370), грунтовка облицовочная AZS052 (TS6433) (материал включительно) | м² | 4671 | Сертификат соответствия и качества | |
| 29 | Установка пластикового подоконника шириной 2 см на окна, ширина 20 см. (с белыми прожилками) (материал включительно) | п / м | 310 | Сертификат соответствия и качества | |
| 30 | Двукратная улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской, Ral -9001 (AZS -034-98) (материал включительно) | м² | 4671 | Сертификат соответствия и качества | |
| 31 | Установка алюминиевого профиля (U-профиль 50 х 35 х 0,5 мм, С-профиль 75 х 49 х 0,5 мм) и зашивка потолка гипсокартонной плитой (синяя, 2500 х 1200 х 12,5 мм) ГОСТ32614-2012, (материал включительно) | м² | 330 | Сертификат соответствия и качества | |
| 32 | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен высококачественным цементно-песчаной смесью цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 28600 | Сертификат соответствия и качества | |
| 33 | Нанесение шпатлевки на стены и шлифование слоя (грунтовка, облицовка, наждачная бумага, алюминиевые уголки на углах окон включительно) (шпаклевка облицовочная AZS046 (TS370), грунтовка облицовочная AZS052 (TS6433) (материал включительно) | м² | 12500 | Сертификат соответствия и качества | |
| 34 | Двукратная улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской, (Ral 7037, 1012, 9010, 5015) (AZS -034-98) (материал включительно) | м² | 12500 | Сертификат соответствия и качества | |
| 35 | Укладка кафеля на стену (заполнитель и клей включительно ГОСТ 28013-98) (Кафель - по образцу, предоставленному Заказчиком, 200 х 500 х 8 мм ГОСТ 13996-2019) (материал включительно) | м² | 3893 | Сертификат соответствия и качества | |
| **Здание 1С** | | | | |  |
| 36 | Монтаж алюминиевых перил h = 90 см (рукоятки ᴓ50 x 1,5 мм, столбы ᴓ40 x 1,5 мм, промежуточные стыки ᴓ16 x 1,5 мм, другие соединительные детали), (Конструкция перил - по образцу, предоставленному Заказчиком) (материал включительно) | м | 111 | Сертификат соответствия и качества | |
| 37 | Монтаж алюминиевых балконных перил h = 30 см (рукоятки ᴓ50 x 1,5 мм, столбы ᴓ40 x 1,5 мм, промежуточные стыки ᴓ16 x 1,5 мм, другие соединительные детали), (Конструкция перил - по образцу, предоставленному Заказчиком) (материал включительно) | м | 420 | Сертификат соответствия и качества | |
| 38 | Разравнивание пола цементно песчаной смесю толщиной 50 мм (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМII/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (материал включительно) | м² | 981 | Сертификат соответствия и качества | |
| 39 | Укладка керамической плиты на пол холла с помощью легких заполнителей на основе цемента и перлита (ГОСТ 28013-98) (включая заполняющий цемент) (керамическая плита по образцу предоставленному Заказчиком, ГОСТ 6787-2001, 600 x 600 x 10 мм) (материал включительно) | м² | 981 | Сертификат соответствия и качества | |
| 40 | Облицовка лестничных ступеней мрамором толщиной 3 х 33 см и подступней мрамором толщиной 2 х 16 см (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (мрамор по образцу предоставленному Заказчиком, AZS 480-2011 ГОСТ 530-2007) (материал включительно) | п / м | 416 | Сертификат соответствия и качества | |
| 41 | Облицовка лестничной площадки мрамором толщиной 2 см (цементно-песчаная смесь - М50), цемент М400-АЗС 411-2010 (EN 197 - 1: 2000) ЦЕМ II/A-P 32,5 R, Песок - ГОСТ 8736-2014, (мрамор по образцу предоставленному Заказчиком, AZS 480-2011 ГОСТ 530-2007) (материал включительно) | м² | 110 | Сертификат соответствия и качества | |

**Технические требования и объем работ по внутреннему ремонту многоэтажного жилого здания 1 С (облицовка лестниц и площадок мрамором) и 2 А (9-16; технический этаж) (материалы и услуги включительно) ЖСК "Денизчи" у которого первый этаж является детским садом :**

* **При внутреннем ремонте здании необходимо соблюдать требования проектной документации.**
* **Требуется предоставить сертификат качества, информацию о производителе и технических параметрах используемых материалов.**
* **Необходимо указать срок сдачи работ.**
* **Необходимо предоставить специальную лицензию на проведению строительных работ.**
* **Для выполнения работ, требуется предоставить документы на участок для испытаний и ремонта, технические возможности и соответствующие рабочие разрешения и документы удостоверяющий опыт персонала предприятия.**
* **Члены персонала строительной организации должны иметь сертификаты на работу, указанную в объеме работ.**
* **Необходимо предоставить информацию об официальных работниках строительной организации.**
* **Опыт работы специализированной организации должен быть не менее 3 лет, а так же представлены договоры по внутреннему ремонту в течение последних 3 лет.**
* **Соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ в соответствии с требованиями ЗАО «АКМП» и строительными нормами.**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Начальник отдела технического производства ООО «Денизчи ремонтное строительство» Эльвин Алиев**

**Телефон : +99450 2286364**

**E-mail:** [**elvin.aliyev@asco.az**](mailto:elvin.alıyev@asco.az)

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Эминов Джавид, инженер Отдела капитального строительства и ремонта**

**Телефон : +99450 2740251**

**Электронная почта:**   [**cavid.eminov@asco.az**](mailto:cavid.eminov@asco.az)

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !