“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ASCO-nun struktur idarələrinə tələb olunan müxtəlif təyinatlı xortumların satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM069/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **28 aprel** **2023-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**50 Azn.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **03 may** **2023-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | |  | | --- | | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  **Mahir Şamıyev**  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99451 578 757 75; +994 12 4043700 (daxili: 1176)  Elektron ünvan: [mahir.shamiyev@asco.az](mailto:mahir.shamiyev@asco.az), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) | |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **04 may** **2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  |  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/№ | Malın adı | MATERİALIN TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ÖLÇÜ VAHİDİ | Miqdar | Tələbnamə | Gəminin/ Sahənin adı | Sertfikat Tələbi |
| 1 | Döşəməaltı su xortumu, iç Ø75mm, çöl Ø89mm, 16bar. L-40 m, hər 2 tərəfikamblok başlıq.Ø 75 mm,20bar |  | 1 | ƏD | 10058439 | R.Haciyev | Uyğunluq, Keyfiyyət və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertfikatı |
| 2 | Dəmir xamut 41x47 bolt qayka ilə |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 3 | Dəmir xamut 45x49 bolt qayka ilə |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 4 | Dəmir xamut 53x59 (bolt qayka ilə) |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 5 | Dəmir xamut 60x63 bolt qayka ilə |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 6 | Dəmir xamut 79x85 (bolt qayka ilə) |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 7 | Dəmir xamut 91x95 bolt qayka ilə |  | 10 | ƏD | 10061368 | S406 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 8 | Su xortumu-В(II)-10-25-38-У ГОСТ18698-79 |  | 50 | M | 10062515 | Orion-4 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 9 | Su şlanqı Ø-32mm 50m 8 bar Qost 18698-79 |  | 1 | ƏD | 10062476 | Hövsan | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 10 | Su şlanqı Ø-32mm 50m  8 bar Qost18698-79 |  | 1 | ədəd | 10061565 | Zirə | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 11 | Su xortumu 75mm,16bar(1 Weco 4``başlıq) |  | 25 | metr | 10061845 | Xəzər-3 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 12 | Hava xortumu Ø16mm içi kapronlu 10bar |  | 300 | metr | 10061919 | DND gəmiləri | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 13 | Dürit xortum iç Ø76mm, 10bar |  | 10 | metr | 10063097 | BGTZ-İ.Hüseynov | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 14 | Fekal şlanqı 65mm 12bar |  | 20 | metr | 10062533 | XDND-KP.Ağasıyev | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 15 | Məişət suyu xortumu, Çöl Ø 65 mm, daxili Ø 50 mm, 10 bar. Hər 2 tərəfiBeynəlxalq başlıq. Başlığın çöl Ø 162 mm, daxili Ø 37 mm. |  | 40 | metr | 10062869 | XDND-neft Qaz-64 | Uyğunluq, Keyfiyyət və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertfikatı |
| 16 | Qumlama aparatının xortumu (yüksək təzyiqə davamlı) Maksimum aşınma müqaviməti DIN 53 516:1987-ə uyğun gələn 60 mm3-dir. İş təzyiqi 12 bardır. Hortumu qırmaq üçün tələb olunan təzyiq 36 bardır. İşləmə temperaturu diapazonu - -300 ilə +800 °С arasında. | 32x8mm,12-36bar устойчивый к высокому давлению Максимальная абразивная износостойкость – 60 мм3, что соответствует DIN 53 516:1987. Рабочее давление составляет 12 бар. Давление, необходимое для разрыва рукава, – 36 бар. Диапазон рабочих температур – от -300 до +800 °С. | 500 | metr | 10062080 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 17 | Qumlama aparatının xortumu ( SUNFLEX AH300 3/4",WP20 BAR/BP 60bar) yüksək təzyiqə davamlı Kateqoriya: Su hortumu Vitrin: Bütün Vitrin Hava şlanqının təsviri (AH 300) ölçüsü 3/4 düym x 1 metr su, külək, qaz üçün ola bilər Xüsusiyyətlər: -. Temperatur: -10 ° C ilə +85 ° C arasında -. Boru: Qara, Hamar, TPR materialı, yağ dumanına davamlıdır -. 1 rulon: 100 metr -. Ölçü: iş təzyiqi: 300psi / 20 bar Brussing təzyiqi: 900psi/60bar  ISO: 9001: 2008 | SUNFLEX AH300 3/4",WP20 BAR/BP 60bar устойчивый к высокому давлению Категория: Водяной шланг Витрина: Вся витрина Описание шланга для воздушного шланга (AH 300), размер 3/4 дюйма x 1 метр может быть для воды, ветра, газа Технические характеристики: Температура: от -10 градусов С до +85 градусов С Трубка: черная, гладкая, материал TPR, устойчив к масляному туману 1 рулон: 100 метров -Размер : рабочее давление: 300psi/20 бар  Давление притирания: 900 фунтов/кв. дюйм/60 бар ISO: 9001: 2008 | 400 | metr | 10062080 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 18 | Yüksək təzyiqli xortum Uzunluq: 50 fut (15,2 m) Şlanqın diametri: 1/4 düym (6,4 mm)  Dişi NPSM: 1/4 düym Çəki 6,69 funt Ölçülər 15,6 × 17,85 × 3,3 düym Brend Graco | 500bar, 1/4", 15,2m (Graco H72550 ) Длина: 50 футов (15,2 м) Диаметр шланга: 1/4 дюйма (6,4 мм)  Внутренняя резьба NPSM: 1/4 дюйма Масса 6,69 фунта Размеры 15,6 × 17,85 × 3,3 дюйма Бренд Грако | 27 | ədəd | 10062080 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 19 | Yüksək təzyiqli xortum Uzunluğu: 1.4 m - Çap: 3/16 - Əlaqələr: Birlik qoz 1/4" NPSM dişi, 1/4" NPSM kişi - Maks. icazə verilən iş təzyiqi: 227 bar Graco Hissə nömrəsi: 238959 | Graco Bluemax II 227bar,3/16",1,4m Длина: 1,4 м - Диаметр: 3/16 - Соединения: Накидная гайка 1/4" NPSM с внутренней резьбой, 1/4" NPSM с наружной резьбой - Макс. допустимое рабочее давление: 227 бар Артикул Graco: 238959 | 10 | ədəd | 10062080 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 20 | Propan xortumu Ø8mm (qırmızı rəngli) çöl diametr Ø13 mm, 20 bar |  | 300 | metr | 10063530 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 21 | Oksigen xortumu Ø8mm (göy rəng) çöl diametr Ø13 mm, 20 bar |  | 300 | metr | 10063530 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 22 | Yanacaq xortumu 16 bar, Çöl Ø 90 mm, daxili Ø 70 mm. Bir başıbeynalxalq Ø-100 mm bir başı hammer. Ø-100 mm |  | 25 | metr | 10063319 | XDND-Xəzər-1 | Uyğunluq, Keyfiyyət və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertfikatı |
| 23 | Yağ şlanqı ø50mm |  | 50 | metr | 10063319 | XDND-Xəzər-1 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 24 | Su şlanqı içi ipli 32mm 8 bar |  | 30 | metr | 10063319 | XDND-Xəzər-1 | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 25 | Məişət suyu xortumu, Çöl Ø 65 mm, daxili Ø 50 mm, 10 bar. Hər 2 tərəfiBeynəlxalq başlıq. Başlığın çöl Ø 162 mm, daxili Ø 37 mm. |  | 30 | metr | 10063142 | XDND-PSK 40 | Uyğunluq, Keyfiyyət və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertfikatı |
| 26 | Tork açarı xortumu muftalı L=4m HTWH4 |  | 4 | ədəd | 10062994 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 27 | Su xortumu (rezin) Ø15mm 6 bar |  | 50 | metr | 10062769 | BGTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 28 | Maye qaz xortumu H0620 Ø6mm (Yıldız) |  | 500 | metr | 10062274 | BGTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 29 | Oksigen xortumu H0601 Ø6mm (Yıldız) |  | 500 | metr | 10062274 | BGTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 30 | Hava xortumu Ø16mm içi kapronlu 10bar |  | 600 | metr | 10061086 | BGTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 31 | Dürit xortum ø27 mm Konstruksiyası 40U-27-7 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "27" - daxili diametrin ölçüsü "7" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili / xarici diametri: 27 / 36 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 7 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø27 mm Дюритовый рукав 27 мм прокладочной конструкции 40У-27-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «27» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний / наружный: 27 / 36 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 32 | Dürit xortum ø42 mm Konstruksiyası 40U-42-10 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "42" - daxili diametrin ölçüsü "10" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 42 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 10 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø42 mm Дюритовый рукав 42 мм прокладочной конструкции 40У-42-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «42» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 42 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 33 | Dürit xortum ø50 mm Konstruksiyası 40U-50-10 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "50" - daxili diametrin ölçüsü "10" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 50 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 10 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø50 mm Дюритовый рукав 50 мм прокладочной конструкции 40У-50-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «50» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 50 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 34 | Dürit xortum ø48 mm Konstruksiyası 40U-48-10 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "48" - daxili diametrin ölçüsü "10" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 48 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 10 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø48 mm Дюритовый рукав 48 мм прокладочной конструкции 40У-48-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «48» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 48 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 35 | Dürit xortum ø58 mm Konstruksiyası 40U-58-7 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "58" - daxili diametrin ölçüsü "7" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 58 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 7 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø58 mm Дюритовый рукав 58 мм прокладочной конструкции 40У-58-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «58» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 58 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 36 | Dürit xortum ø60 mm Konstruksiyası 40U-60-7 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "60" - daxili diametrin ölçüsü "7" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 60 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 7 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø60 mm Дюритовый рукав 60 мм прокладочной конструкции 40У-60-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «60» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 60 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 25 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 37 | Dürit xortum ø76 mm Konstruksiyası 40U-76-10 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "76" - daxili diametrin ölçüsü "10" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 76 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 10 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø76 mm Дюритовый рукав 76 мм прокладочной конструкции 40У-76-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «76» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 76 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 20 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 38 | Dürit xortum ø90 mm Konstruksiyası 40U-90-3 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "90" - daxili diametrin ölçüsü "3" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 90 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 3 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | iç diametr ø90 mm Дюритовый рукав 90 мм прокладочной конструкции 40У-90-3 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «90» - размер внутреннего диаметра «3» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 90 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 3 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 20 | metr | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 39 | Dəmir kələpçə 15-22mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 15-22mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 100 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 40 | Dəmir kələpçə 20-32mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad ) | 20-32mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 41 | Dəmir kələpçə 25-40mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | |  | | --- | | 25-40mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 42 | Dəmir kələpçə 32-50mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 32-50mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 43 | Dəmir kələpçə 40-56mm bolt qayka il (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 40-56mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 44 | Dəmir kələpçə 40-60mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 40-60mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 45 | Dəmir kələpçə 50-70mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 50-70mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 46 | Dəmir kələpçə 60-80mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 60-80mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 47 | Dəmir kələpçə 70-90mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 70-90mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 48 | Dəmir kələpçə 86-91mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 86-91mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 30 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 49 | Dəmir kələpçə 87-112mm bolt qayka ilə (Gücləndirilmiş tək boltlu sıxac, sinklənmiş polad) | 87-112mm bolt qayka ilə Хомут усиленный одноболтовый, оцинкованная сталь | 30 | ədəd | 10063933 | ZGTTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 50 | Su şlanqı (qara)20х30-1 ГОСТ 10362-2017 |  | 200 | metr | 10062769 | BGTZ | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| **51** | **Su xortumu (rezin) Ø15mm 6 bar** |  | **50** | **metr** | **10062769** | **BGTZ** | **Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Meyarlar | Bal |
| 1 | Müsabiqə təklifinin dəyəri:  Eyni zamanda   * ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı üçün * digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formulaya əsasən qiymətləndiriləcəkdir:   QGB = TMQ/İTQ x 80  QGB – qiymətləndirməyə görə bal  TMQ – təkliflərin minimum qiyməti İTQ – iddiaçının təklif qiyməti | 80  80 |
| 3 | Tədarük müddətinə:  Sifarişdən 20 gün ərzində  20 gündən gec | 20  0 |

**Qeyd:Ödəniş şərti yalnız fakt üzrə qəbul edilir digər şərtlər qəbul edilməyəcəkdir.**

**Texniki suallarla bağlı:**

**Rza Panəliyev**

**Tel: +99450 6740550**

**E-mail:** [**Rasim.huseynov@asco.az**](mailto:Rasim.huseynov@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.