“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan Fərdi mühafizə vasitələrinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM131/2020**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **12 yanvar 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **18:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **Lot1-50 (Əlli) Azn, Lot2- Bu müsabiqə üçün iştirak haqqı nəzərdə tutulmayıb, Lot3- Bu müsabiqə üçün iştirak haqqı nəzərdə tutulmayıb.**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.

**Müqavilənin icra müddəti:*** Malların tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra *5 (beş)* *təqvim günü ərzində* yerinə yetirilməsi tələb olunur.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **18 yanvar 2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **18:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” 24-cü mərtəbə, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Rahim AbbasovASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi: **+99450 2740277**Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, tender@asco.azSalamov ZaurASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi**:Tel: +99455 817 08 12**Elektron ünvan: zaur.salamov@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **19 yanvar 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

 **MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/s** | **Mal-materialən adı** | **Qeyd** | **Ölçü vahidi** | **Sayı** | **Tələb olunan sertfikat** |
|  **Lot1 əlcəklər** |
| 1 | Gündəlik adi işlər üçün nəzərdə tutulmuş əlcəklər, EN 388:2016 polivinilxlorid protektorla əlin iç hissəsində rahat tutacağı təmin edir, toxunma sinfi - 13-15.n. Tərkibi 75% pambiq, 25% PYE. Bir cütün kütləsi 45-47gr. TR TS 019/2011. QOST R 12.4.246-2008 | Qarışıq ipliklərdən hazırlanmış klassik trikotaj dairəvi toxuculuq əlcəyi.Nöqtəli PVC örtük yaxşı bir tutuş təmin edir və əl həssaslığını qoruyur.Pambıq əlcəklərin bir neçə növ materialları birləşdirməyə imkan verir, buna görə xurma hissəsində bir PVC örtüklə yanaşı, həm də pambıq formasından birbaşa seçimlər var.Əlcəklərin qolları diqqətlə əlin ətrafına bükülür və ən kiçik detallarla işləmək lazım olsa belə barmaqların hərəkəti sərbəstdir və məhdudlaşmır.Tərkibi: 55% pambıq, 45% polyester Əlcəyin avucunda PVC örtük olmalıdır nöqtə formasındaRəng: Ağ PVC örtüklü maviÖlçü: 7, 8, 9, 10 TР ТС 019/2011 | cüt | 112000 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 2 | Qısa qol rezin əlcək kimyəvi və yağli (ev məəşət) maddələrlə işləyən zaman,ölçüsü : M, standartı: EN 374-2 EN 374-3 type A AJKLPR davamiyəti≥30 dəq min 6 növ kimyəvi reagent |  | cüt | 70 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 3 | Qısa qol rezin əlcək kimyəvi və yağli (ev məəşət) maddələrlə işləyən zaman,ölçüsü : L, standartı: EN 374-2 EN 374-3 type A AJKLPR davamiyəti≥30 dəq min 6 növ kimyəvi reagent |  | cüt | 515 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 4 | Qısa qol rezin əlcək kimyəvi və yağli (ev məəşət) maddələrlə işləyən zaman,ölçüsü : XL, standartı: EN 374-2 EN 374-3 type A AJKLPR davamiyəti≥30 dəq min 6 növ kimyəvi reagent |  | cüt | 190 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
|  **Lot 2 Dəbilqələr** |
| 1 | Qaynaqçı maskası, standartı: EN 175:1997 | Kölgələnmə səviyyəsi: 10İşıqFilter ölçüsü: 110 x 90 mmİşıq filtri görünüş sahəsi: 110x90 mmUV və İQ qorunmasıFiltrləmə yarım maska ​​ilə istifadə edilə bilənİşıq filtrini dəyişdirmə qabiliyyətliTemperatur aralığı: -30 ° C-dən +55 ° C-yə qədərÇəki: 440g | ədəd | 125 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 2 | Dəbilqə sarı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 144 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 3 | Dəbilqə göy, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM)EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 80 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 4 | Dəbilqə narıncı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM)EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 565 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 5 | Dəbilqə ağ, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 319 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 6 | Dəbilqə qırmızı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 128 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 7 | Dəbilqə tünd qəhvəyi, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 194 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 8 | Dəbilqə yaşıl, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 320 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 9 | Dəbilqə altı papaq EN342,ölçüsü: standart |   | ədəd | 840 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 10 | Dəbilqənin çənə altı (kəmərlə) EN 397 | Çənə qoruyan elastik çənə qayışı rahat oturmalı . Əksər dəbilqələrə asanlıqla quraşdırılmalı . Uzunluq tənzimlənməsini asanlaşdırmaq üçün hər iki tərəfində də tənzimlənən kəməri olmalıdır. EN 812  | ədəd | 1600 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 11 | Qaynaq üz qoruyucusu üçün şüşə, səffaf,standartı: EN 379 | Kölgələnmə səviyyəsi: 10İşıqFilter ölçüsü: 110 x 90 mmİşıq filtri görünüş sahəsi: 110x90 mmUV və İQ qorunmasıFiltrləmə yarım maska ​​ilə istifadə edilə bilənİşıq filtrini dəyişdirmə qabiliyyətliTemperatur aralığı: -30 ° C-dən +55 ° C-yə qədərÇəki: 440g | ədəd | 1800 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 12 | Qaynaq üz qoruyucusu üçün şüşə, qara,standartı: EN 379 | Qoruyucu dəbilqə zərbə və ya zərbənin enerjisini azaltmaq üçün istehsal olunur. Yüngül və rahatdır. Dəbilqə gövdəsində havalandırma üçün deşiklər var. Material: HDPE, Çəki: 355 g, Havalandırma: var, baş bandı: 8 nöqtəli tekstil, baş örtüyünün tənzimlənməsi: Avtomatik roller , ölçü: 53-65 sm, Temperatur aralığı: -30 ° C-dən +50 ° C, əridilmiş metal sıçramasına qarşı qorunma (MM) EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 800 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
|  **Lot 3 Digər** |
| 1 | Tam bədən kəmərləri 2 karabinli, standartı: EN 354:2010;EN 358:2018;EN 813:2008;EN 1497:2007;EN 363:2018;EN 360:2002 | İş yerləşdirmə kəməri ilə.Məqsəd: Hündürlükdən yixilmamq Bağlama nöqtələrinin sayı: 2 (arxa və sinə tərəfdə). Arxadakı bir nöqtə üçün uzatma kəməri (yalnız bloklayıcı cihazları bağlamaq üçün kəmərə bir qayış bağlamaq qadağandır).İşin yerləşdirilməsi üçün D üzüklərinin sayı: 2İstifadəçi çəkisi: 150 kqİşləmə temperaturu: -50 ilə +50 ° С arasındaÇəki: 1.46 / 1.6kgÖlçü: M-XL, XXL EN 361:2002 EN 358:2008 | ədəd | 155 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 2 | 2 karabinli hündürlük kəməri.Tam bədən kəmərlərinə qoşulur, standartı: EN 354:2010; EN 358:2018; EN 813:2008; EN 1497:2007; EN 363:2018; EN 360:2002 | Təhlükəsiz düşmə həbsini üçün düşmə zamanıda tahlukəsizliyi tmin etmək üçün istifadə olunur.Kəmərin materialı: 12 mm diametrli poliamid ipİki çiyinli stropAmortizatorlaAmortizatorun açılması: maksimum 1,2 mUzunluq tənzimlənməsi olmadanMaksimum sapan uzunluğu: 2 mSapandan istifadə edərkən boy ehtiyatı: min 6.2 mCarabiners: galvanizli poladKarabina açılışı: 18 mm və 56 mmİstifadəçi çəkisi: 100 kqÇəki: 1.69kg | ədəd | 50 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 3 | İnersiya barabanlı (SALA BLOCK), standartı: EN 360:2002; EN 362:2004 | Hündürlükdən düşmə zamani təhükəsizliyi təmin etək üçün qisa mesafede saxlanılması ücün avadanlıq Amatizator korpusun içərisində olmaqla Material: galvanizli polad ipKorpusun materialı: metalİp uzunluğu: 15 mİp diametri: 4mmCihazın istifadə oluna biləcəyi düşmə faktoru: 0 (istifadəçinin başı ustundə )Şaquli max 40 ° -dən icazə verilən əyilmə bucağıKarabina açılışı: 24 mm (alt), 18 mm (yuxarı)Bloklama cihazı istifadə edərkən boy ehtiyatı: min 3 m (düşmə faktoru 0 ilə)Düşmə göstəricisi: alt karabininin fırlanmasındaİstifadəçi çəkisi: 140 kq.Çəki: 6,7 kqВес: 6,7 кг | ədəd | 33 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 4 | Qapalı mühitdən xilasetmə avadanlığı (AK105A - alminum üçayaq,ve Lebyotka) EN 795B EN EN 1496B | Material: dayaqlar - alüminium, baş hisəsi boyalı galvanizli poladÇelik ayaq əsaslarında düz səthlərdə işləmək üçün hazırlanmış kauçuk yastıqlar və sürüşkən səthlərə quraşdırılmaq üçün Tikanli tiliskelere sahib kənarları vardır.Qabarit olçüsü yıgılmış vəziyətdər : 1.75x0.23x0.23 mAnker nöqtələrinin sayı (baş tərəfdə): 4. Başında orta nöqtə - kilidləmə cihazını bağlamaq üçün. İkinci bir operatoru təmin etmək üçün başın yan hissələrində 3 ankrer nöqtəsi.Enmə və qalxma üçün istifadəçi sayı: 1Dəstəklər: 7 pilləli tənzimlənən, pim sancaqları ilə kilidlənmişİş hündürlüyü: 1.47-2.3 mMaksimum iş yükü: 500kgİstifadəçi çəkisi: 140 kqStatik güc: min 15 kNÇəki: 16.5kg Lebedka : Bir insanı endirməyə və qaldırmaq xidmət edir. ştativi ilə birlikdə istifadə olunur.Avtomatik əyləc mexanizmi ilə təchiz edilmişdir.İp material: galvanizli poladİpin diametri: 6,3 mmİp uzunluğu: 5 ilə 25 mMaksimum qaldırma hündürlüyü: 20 mİş yükü: 140kgÇəki: 14KG EN 795B EN 1496B | ədəd | 15 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 5 | Təhlükəsizlik lenti (yazılı) | İş yerləşdirmə kəməri ilə.Məqsəd: Hündürlükdən yixilmamq Bağlama nöqtələrinin sayı: 2 (arxa və sinə tərəfdə). Arxadakı bir nöqtə üçün uzatma kəməri (yalnız bloklayıcı cihazları bağlamaq üçün kəmərə bir qayış bağlamaq qadağandır).İşin yerləşdirilməsi üçün D üzüklərinin sayı: 2İstifadəçi çəkisi: 150 kqİşləmə temperaturu: -50 ilə +50 ° С arasındaÇəki: 1.46 / 1.6kgÖlçü: M-XL, XXL EN 361:2002 EN 358:2008 | rulon | 140 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |

 **Texniki suallarla bağlı:**

 **Salamov Zaur, Satınalmalar Departamentinin mütəxəssisi**

**Tel: +99455 817 08 12**

 **E-mail:** **zaur.salamov@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.