Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ (МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА БАЛАНСЕ ЖСК "ДЕНИЗЧИ" С ДЕТСКИМ САДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ**

 **К о н к у р с № AM090 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ;
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ;
* Конкурсное предложение ;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ;
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **09 декабря 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС) : 150 АЗН
* Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **23 декабря 2021 года**.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, AZ1003, город Баку, проспект Нефтяников 2. Председателю Комитета по Закупкам АСКО**Контактное лицо :**Эмиль ГасановВедущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон : +99450 422 00 11Электронная почта: emil.hasanov@asco.az, tender@asco.azЗаур Саламов Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО**Телефонный номер: +99455 817 08 12**Адрес электронной почты: zaur.salamov@asco.az**По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **24 декабря 2021 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо :
* Должность контактного лица:
* Телефон :
* E-mail:

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

 **ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№.** | **Описание услуг** | **Единица измерения** | **Количество** | **О требовании сертификата** |
|  | **Монтаж системы электроснабжения многоэтажных жилых домов (стоимость материалов и услуг включительно)** |  |  |  |
|  | **Здание -1 (Блок А, Б, В) (стоимость материалов и услуг включительно)** |  |  |  |
|  | **СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (стоимость материалов и услуг включительно)** |  |  |  |
| 1 | Монтаж стального оцинкованного круга В1-II-МД-8-2000 ГОСТ 2590-2006 / 9.307-89 / Cт3Сп-1 (штанга подвесная для кабельных каналов с резьбой, гайка, комплект шайбы d = 8 мм включительно) | м  | 1450 | Сертификат соответствия и качества  |
| 2 |  Монтаж стального оцинкованного круга В1-II-МД-8-2000 ГОСТ 2590-2006 / 9.307-89 / Cт3Сп-1 (для заземления, 1 шт. - 3,0 метра) | шт. | 16 | Сертификат соответствия и качества  |
| 3 |  Монтаж стального оцинкованного круга В1-II-МД-16-5000 ГОСТ 2590-2006 / 9.307-89 / Cт3Сп-1 (для заземления, 1 шт. - 5,0 метра) | шт. | 5 | Сертификат соответствия и качества  |
| 4 | Монтаж стальной полосы размером 4 х 25 мм (лист стальной - толщина 4 мм, ширина 40 мм (оцинкованная, для заземления) ГОСТ 103-2006 | м  | 325 | Сертификат соответствия и качества  |
| 5 | Монтаж стальной полосы размером 4 х 40 мм (лист стальной - толщина 4 мм, ширина 40 мм (оцинкованная, для заземления) ГОСТ 103-2006 | м  | 59 | Сертификат соответствия и качества  |
| 6 | Монтаж угольника оцинкованного 40 х 40 х 4 х 2000 ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 9.307-89 / Ст3Сп-1 монтаж полосы стальной угловой (для заземления) (1 шт. - 2,0 метра) | шт. | 8 | Сертификат соответствия и качества  |
| 7 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 25 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 12300 | Сертификат соответствия и качества  |
| 8 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 32 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 1925 | Сертификат соответствия и качества  |
| 9 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 40 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 1445 | Сертификат соответствия и качества  |
| 10 | Монтаж стальной трубы размером 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75  | м  | 245 | Сертификат соответствия и качества  |
| 11 | Монтаж стальной трубы размером 65 х 4,0 ГОСТ 3262-75  | м  | 40 | Сертификат соответствия и качества  |
| 12 | Кабельный канал металлический 200 x 20 x 2000 мм ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Монтаж кабельного канала (нержавеющая сталь, высота канала 2 см, длина 2000 мм) | м  | 125 | Сертификат соответствия и качества  |
| 13 | Кабельный канал металлический 300 x 20 x 2000 мм ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Монтаж кабельного канала (нержавеющая сталь, высота канала 2 см, длина 2000 мм) | м  | 125 | Сертификат соответствия и качества  |
| 14 | Монтаж кабеля NYY 1 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 75 | Сертификат соответствия и качества  |
| 15 | Монтаж кабеля NYY 3 х 1,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 1800 | Сертификат соответствия и качества  |
| 16 | Монтаж кабеля NYY 3 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 9895 | Сертификат соответствия и качества  |
| 17 | Монтаж кабеля NYY 4 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 9480 | Сертификат соответствия и качества  |
| 18 | Монтаж кабеля NYY 5 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 100 | Сертификат соответствия и качества  |
| 19 | Монтаж кабеля NYY 3 х 4 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 17085 | Сертификат соответствия и качества  |
| 20 | Монтаж кабеля NYY 4 х 4 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 25 | Сертификат соответствия и качества  |
| 21 | Монтаж кабеля NYY 3 х 6 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 1925 | Сертификат соответствия и качества  |
| 22 | Монтаж кабеля NYY 5 х 6 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 1695 | Сертификат соответствия и качества  |
| 23 | Монтаж кабеля NYY 5 х 10 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 470 | Сертификат соответствия и качества  |
| 24 | Монтаж кабеля NYY 4 х 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 40 | Сертификат соответствия и качества  |
| 25 | Монтаж кабеля NYY 5 х 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 70 | Сертификат соответствия и качества  |
| 26 | Монтаж кабеля NYY 3 х 35 + 1 x 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 10 | Сертификат соответствия и качества  |
| 27 | Монтаж кабеля NYY 3 х 50 + 1 x 25 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 250 | Сертификат соответствия и качества  |
| 28 | Монтаж кабеля NYY 3 х 70 + 1 x 35 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 310 | Сертификат соответствия и качества  |
|  | **Здание - 2 (Блок А, Б) (стоимость материалов и услуг включительно)** |  |  |  |
|  | **СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (стоимость материалов и услуг включительно)** |  |  |  |
| 29 | Монтаж стального оцинкованного круга В1-II-МД-8-2000 ГОСТ 2590-2006 / 9.307-89 / Cт3Сп-1 (штанга подвесная для кабельных каналов с резьбой, гайка, комплект шайбы d = 8 мм включительно) | м  | 1080 | Сертификат соответствия и качества  |
| 30 |  Монтаж стального оцинкованного круга В1-II-МД-8-2000 ГОСТ 2590-2006 / 9.307-89 / Cт3Сп-1 (для заземления, 1 шт. - 3,0 метра) | шт. | 14 | Сертификат соответствия и качества  |
| 31 | Монтаж стальной полосы размером 4 х 25 мм (лист стальной - толщина 4 мм, ширина 25 мм (оцинкованная, для заземления) ГОСТ 103-2006 | м  | 156 | Сертификат соответствия и качества  |
| 32 | Монтаж стальной полосы размером 4 х 40 мм (лист стальной - толщина 4 мм, ширина 40 мм (оцинкованная, для заземления) ГОСТ 103-2006 | м  | 112 | Сертификат соответствия и качества  |
| 33 | Монтаж угольника оцинкованного 40 х 40 х 4 х 2000 ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 9.307-89 / Ст3Сп-1 монтаж полосы стальной угловой (для заземления) (1 шт. - 2,0 метра) | шт. | 8 | Сертификат соответствия и качества  |
| 34 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 25 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 14500 | Сертификат соответствия и качества  |
| 35 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 32 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 2520 | Сертификат соответствия и качества  |
| 36 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 40 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 1325 | Сертификат соответствия и качества  |
| 37 | Монтаж пластиковой трубы ПНД ∅ 50 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (мягко-гладкая, для прокладки кабеля)  | м  | 85 | Сертификат соответствия и качества  |
| 38 | Монтаж стальной трубы размером 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75  | м  | 350 | Сертификат соответствия и качества  |
| 39 | Монтаж стальной трубы размером 40 х 3,5 ГОСТ 3262-75  | м  | 185 | Сертификат соответствия и качества  |
| 40 | Монтаж стальной трубы размером 50 х 3,5 ГОСТ 3262-75  | м  | 375 | Сертификат соответствия и качества  |
| 41 | Монтаж стальной трубы 65 х 4,0 ГОСТ 3262-75  | м  | 150 | Сертификат соответствия и качества  |
| 42 | Кабельный канал металлический 200 x 20 x 2000 мм ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Монтаж кабельного канала (нержавеющая сталь, высота канала 2 см, длина 2000 мм) | м  | 192 | Сертификат соответствия и качества  |
| 43 | Кабельный канал металлический 300 x 20 x 2000 мм ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Монтаж кабельного канала (нержавеющая сталь, высота канала 2 см, длина 2000 мм) | м  | 164 | Сертификат соответствия и качества  |
| 44 | Монтаж кабеля NYY 3 х 1,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 455 | Сертификат соответствия и качества  |
| 45 | Монтаж кабеля NYY 3 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 8750 | Сертификат соответствия и качества  |
| 46 | Монтаж кабеля NYY 4 х 2,5 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 9515 | Сертификат соответствия и качества  |
| 47 | Монтаж кабеля NYY 3 х 4 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 17310 | Сертификат соответствия и качества  |
| 48 | Монтаж кабеля NYY 4 х 4 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 6 | Сертификат соответствия и качества  |
| 49 | Монтаж кабеля NYY 3 х 6 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 2495 | Сертификат соответствия и качества  |
| 50 | Монтаж кабеля NYY 5 х 6 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 1500 | Сертификат соответствия и качества  |
| 51 | Монтаж кабеля NYY 5 х 10 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 325 | Сертификат соответствия и качества  |
| 52 | Монтаж кабеля NYY 4 х 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 375 | Сертификат соответствия и качества  |
| 53 | Монтаж кабеля NYY 5 х 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 175 | Сертификат соответствия и качества  |
| 54 | Монтаж кабеля NYY 3 х 35 + 1 x 16 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 175 | Сертификат соответствия и качества  |
| 55 | Монтаж кабеля NYY 3 х 50 + 1 x 25 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 285 | Сертификат соответствия и качества  |
| 56 | Монтаж кабеля NYY 3 х 120 + 1 x 70 мм² 0,6 / 1кВ DIN VDE 0276-603 | м  | 20 | Сертификат соответствия и качества  |
|   | **Механические работы** |   |   |  |
| 57 | Штробления канала в стенах под проводку электрических кабелей.  | п / м | 10300 |  |
| 58 | Замазывание штроб в стенах под проводку электрических кабелей.  | п / м | 10300 |  |

Технические требования и объем работ (материалы включительно) по монтажу системы электроснабжения многоэтажных жилых домов ЖСК "Денизчи" у которых первый этаж является детским садом :

* **При монтаже системы электроснабжения зданий необходимо соблюдать требования проектной документации.**
* **Необходимо предоставить сертификаты качества и соответствия используемых материалов.**
* **Следует указать срок для сдачи выполненных работ.**
* **Необходимо предоставить лицензию на строительные работы (на строительство инженерных коммуникации и установку сетей).**
* **Для выполнения работ, требуется предоставить документы на участок для испытаний и ремонта, технические возможности и соответствующие рабочие разрешения и документы удостоверяющий опыт персонала предприятия.**
* **Члены персонала строительной организации должны иметь сертификаты на работу, указанную в объеме работ.**
* **Строительная организация должна иметь список официальных работников и договоров (копии контрактов) с работниками.**
* **Специализированная организация должна иметь опыт работы не менее 3 лет и указать договоры за последние 3 года (по монтажу систем электроснабжения).**
* **Соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ в соответствии с требованиями ЗАО «АКМП» и строительными нормами.**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

Эминов Джавид, инженер Отдела капитального строительства и ремонта

**Телефон : +99450 2740251**

**Электронная почта:**   **cavid.eminov@asco.az**

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !