Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

 **ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕТСКИМ САДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЖСК "ДЕНИЗЧИ"**

 **К о н к у р с № AM059 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ;
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ;
* Конкурсное предложение ;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ;
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **17 сентября 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 08.00 до 17.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС) : 100 АЗН
* Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **27 сентября 2021 года.**
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :**Вюгар Джалилов Ведущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон : +99451 229 62 79Адрес электронной почты: vuqar.calilov@asco.az, tender@asco.az**Контактное лицо по техническим вопросам** Эминов Джавид, инженер Отдела капитального строительства и ремонтаТелефон : +99450 2740251Электронная почта: cavid.eminov@asco.az **Контактное лицо по техническим вопросам** Эльчин Байрамов, Ведущий инженер (по пожарной безопасности) Департамента ОТОСБТелефон : +99451 250 82 30Электронная почта: elchin.bayramov@asco.az **По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **28 сентября 2021 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие ввскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |
|  | **Прочие условия конкурса :**Технические требования и объем работ (материалы включительно) по монтажу системы водяного пожаротушения многоэтажных жилых домов ЖСК "Денизчи" у которых первый этаж является детским садом :* При монтаже системы пожаротушения зданий необходимо соблюдать требования проектной документации.
* Необходимо предоставить сертификат качества используемых материалов.
* Необходимо указать срок сдачи работ.
* Необходимо предоставить специальную лицензию на проведению строительных работ (по монтажу системы пожаротушения).
* Для выполнения работ, требуется предоставить документы на участок для испытаний и ремонта, технические возможности и соответствующие рабочие разрешения и документы удостоверяющий опыт персонала предприятия.
* Члены персонала строительной организации должны иметь сертификаты на работу, указанную в объеме работ.
* Строительная организация должна иметь список официальных работников и договоров с работниками.
* Специализированная организация должна иметь опыт работы не менее 3 лет и предявить договоры на выполненные работы.
* Соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ в соответствии с требованиями ЗАО «АКМП» и строительными нормами.
 |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

  **M.П.**

 **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (материалы включительно):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Н\п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** |  **СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ**  |   |   |
| **1.1** | Монтаж стальных сварных прямошовных труб ∅57 х 3,0 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 347 |
| **1.2** | Монтаж стальных сварных прямошовных труб ∅ 76 х 3,0 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 194 |
| **1.3** | Монтаж фиттингов для стальных сварных бесшовных труб ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | % | 15 |
| **1.4** | Очистка и антикоррозийная покраска трубопроводов (ГОСТ 10503-71, серый ral 7045) (материал включительно) | м2 | 144 |
| **1.5** | Двойная покраска трубопроводов масляной краской (ГОСТ 10503-71, красный ral 3024) (материал включительно) | м2 | 144 |
| **1.6** | Монтаж стальной задвижки типа 30c41нж ∅57 х 3,0 (материал включительно) | шт. | 15 |
| **1.7** | Монтаж пожарного крана с 20 метровым пожарным рукавом и 16 мм пожарным стволом. Тип пожарных рукавов : Не менее РПК (В) - T для пожарных кранов внутри здания), РПК (H) - T для пожарных кранов вне здания), не менее 1,0 Мpa (МПа). Стандарты : BS EN 6391; ГОСТ Р 51049-2019 Стволы : ГОСТ 53331-2009, BS EN-15182 ствол должен быть предназначен для формирования потока прямой и рыспыленной массы воды. Ствол должен быть оснащен перекрывающим механизмом (Богдановой гайкой). РСK-50 типа "Б". Диаметр пожарного ствола Ø51 мм (материал включительно). Пожарный рукав должен быть оснащен головкой Богданова. | комплект | 97 |
| **1.8** | Монтаж пожарного шкафа 230 х 650 х 840 мм из металлического или пластикого материала. Дверь шкафа должна быть оснащена запирающим механизмом (материал включительно). | шт. | 97 |
| **1.10** | Диафрагма X1BH1OT из нержавеющей стали Ø 32 x 2,2 мм (материал включительно) | шт. | 20 |
| **1.11** | Диафрагма X1BH1OT из нержавеющей стали Ø 40 x 2,5 мм (материал включительно) | шт. | 40 |
|  | Примечание: 15%, указанные в пункте 1.3, должны быть рассчитаны по отношению к общей стоимости услуг по установке металлических труб в этом разделе. |  |  |
| **2** |   **Подвальные автоматические спринклерные системы**  |   |   |
| **2.1** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 32 x 2,2 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 1664 |
| **2.2** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 40 x 2,5 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 752 |
| **2.3** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 48 x 2,5 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 264 |
| **2.4** | Монтаж стальных сварных прямошовных труб ∅57 х 3,0 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 16 |
| **2.5** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 89 x 3 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 16 |
| **2.6** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 108 x 4 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 640 |
| **2.7** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 159 x 4.5 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 20 |
| **2.8** | Монтаж фиттингов для стальных электросварных бесшовных труб ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | % | 15 |
| **2.9** | Очистка и антикоррозийная покраска трубопроводов (ГОСТ 10503-71, серый ral 7045) (материал включительно) | м2 | 824 |
| **2.10** | Двойная покраска трубопроводов масляной краской (ГОСТ 10503-71, красный ral 3024) (материал включительно) | м2 | 824 |
| **2.11** | Монтаж стальной задвижки типа 3030ч41бр - DN80 (материал включительно) | шт. | 4 |
| **2.12** | Монтаж обратного клапана - DN80 (материал включительно) | шт. | 2 |
| **2.13** | Монтаж спринклерных головок с металлическим замком ∅12 мм (материал включительно) | шт. | 936 |
| **2.14** | Монтаж реле протока (материал включительно) | шт. | 4 |
| **2.15** | Монтаж дренажного клапана - DN50 мм (материал включительно) | шт. | 4 |
|  | Примечание: 15%, указанные в пункте 2.8, должны быть рассчитаны по отношению к общей стоимости услуг по установке металлических труб в этом разделе. |  |  |
| **3** |  **ВНУТРИПОДВАЛЬНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД S2**  |   |   |
| **3.1** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 76 x 3 - ГОСТ 10704-90 (материал включительно) | метр | 232 |
| **3.2** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 89 x 3 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 48 |
| **3.3** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 108 x 4 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 12 |
| **3.4** | Фитинги для стальных электросварных бесшовных труб ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | % | 15 |
| **3.5** | Очистка и антикоррозийная покраска трубопроводов (ГОСТ 10503-71, серый ral 7045) (материал включительно) | м2 | 98 |
| **3.6** | Двойная покраска трубопроводов масляной краской (ГОСТ 10503-71, красный ral 3024) (материал включительно) | м2 | 98 |
| **3.7** | Монтаж стальной задвижки типа 30c41нж ∅ 80 - ГОСТ 8437-75 (материал включительно) | шт. | 4 |
| **3.8** | Монтаж обратного клапана типа 19ч21бр Ø 80 - ГОСТ 8437-75 (материал включительно) | шт. | 2 |
| **3.9** | Монтаж пожарного крана с 20 метровым пожарным рукавом и 16 мм пожарным стволом. Тип пожарных рукавов : Не менее РПК (В) - T для пожарных кранов внутри здания), РПК (H) - T для пожарных кранов вне здания), не менее 1,0 Мpa (МПа). Стандарты : BS EN 6391; ГОСТ Р 51049-2019 Стволы : ГОСТ 53331-2009, BS EN-15182 ствол должен быть предназначен для формирования потока прямой и рыспыленной массы воды. Ствол должен быть оснащен перекрывающим механизмом (Богдановой гайкой). РСK-50 типа "Б". Диаметр пожарного ствола Ø51 мм (материал включительно). Пожарный рукав должен быть оснащен головкой Богданова. | шт. | 16 |
| **3.10** | Монтаж пожарного шкафа размером 250 x 750 x 1500 мм из металлического или пластикого материала. Дверь шкафа должна быть оснащена запирающим механизмом (материал включительно). | шт. | 8 |
| **3.11** | Монтаж пожарного наполнительного резервуара (материал включительно) | шт. | 4 |
|  | Примечание: 15%, указанные в пункте 3.4, должны быть рассчитаны по отношению к общей стоимости услуг по установке металлических труб в этом разделе. |  |  |
| **4** | **НАСОСНАЯ** |   |   |
| **4.1** | Монтаж пожарных насосов Q = 150 м³ / ч, H = 90 м, N = 30 + 30 кВт, дожимной насос NG 7 / 18A, N = 2,2 кВт (1 основной, 1 запасной, 1 дожимной насос вместе с панелью управления) (материал включительно)  | комплект | 1 |
| **4.2** | Монтаж дренажного насоса "Wilo-Drain" TM 32/8 Q = 3 м³ / ч, H = 8 м, N = 0,45 кВт (материал включительно) | шт. | 1 |
| **4.3** | Монтаж контрольно-сигнального клапана - DN150 (материал включительно) | шт. | 1 |
| **4.4** | Монтаж стальной задвижки - DN200 (материал включительно) | шт. | 2 |
| **4.5** | Монтаж стальной задвижки - DN150 (материал включительно) | шт. | 2 |
| **4.6** | Монтаж стальной задвижки - DN100 (материал включительно) | шт. | 1 |
| **4.7** | Монтаж стальной задвижки - DN65 (материал включительно) | шт. | 1 |
| **4.8** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 219 x 4.5 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 80 |
| **4.9** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 159 x 4.5 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 10 |
| **4.10** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 108 x 4 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 10 |
| **4.11** | Монтаж стальных элетросварных прямошовных труб Ø 76 x 3 - ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | метр | 10 |
| **4.12** | Монтаж фитингов для стальных электросварных бесшовных труб ГОСТ 10704-91 (материал включительно) | % | 15 |
| **4.13** | Очистка и антикоррозийная покраска трубопроводов (ГОСТ 10503-71, серый ral 7045) (материал включительно) | м2 | 86 |
| **4.14** | Двойная покраска трубопроводов масляной краской (ГОСТ 10503-71, красный ral 3024) (материал включительно) | м2 | 86 |
| **4.15** | Монтаж стальных коллекторных элетросварных прямошовных труб Ø 325 x 6 мм (материал включительно) | метр | 1,5 |
| **4.16** | Монтаж трубы ПВХ высокого давления ∅32 (материал включительно) | метр | 5 |
| **4.17** | Монтаж вентиля типа 15б3р ∅25 (материал включительно) | шт. | 1 |
| **4.18** | Монтаж обратного клапана 16кч11р ∅25 (материал включительно) | шт. | 1 |
|  | Примечание: 15%, указанные в пункте 4.12, должны быть рассчитаны по отношению к общей стоимости услуг по установке металлических труб в этом разделе. |  |  |

**Контактное лицо по техническим вопросам**

Эминов Джавид, инженер Отдела капитального строительства и ремонта

**Телефон : +99450 2740251**

**Электронная почта:**   **cavid.eminov@asco.az**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

Эльчин Байрамов, Ведущий инженер (по пожарной безопасности) Департамента ОТОСБ

**Телефон : +99451 250 82 30**

Электронная почта: elchin.bayramov@asco.az

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !