Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРУКТКУРНЫХ УПРАВЛЕНИИ**

**К о н к у р с № AM062 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:**   * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ; * Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ; * Конкурсное предложение ; * Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ; * Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).   На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **28 сентября 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.    Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :**   * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. * Размер взноса за участие (без НДС): 100 (сто) АЗН. * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета :***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Наименование : Международный Банк Азербайджана  АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания  Код : 805250  ИНН : 9900001881  Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT : IBAZAZ2X  Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  ИНН : 1701579951  Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT : CITIUS33  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Department  SWIFT : IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT : COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !** |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:**   * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. * Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. * Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. * В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. * Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. * Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как услуги будут приняты на основе акта о приема и сдачи услуг, предоплата не предусмотрена. |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :**   * Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **11 октября 2021 года**. * Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | **Адрес закупочной организации :**  Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО.  **Контактное лицо :**  **Шахрияр Кулиев**  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  Телефон : **+99455 444 36 37**  Адрес электронной почты : shahriyar.quliyev @ asco.az, tender@asco.az  **Эльчин Байрамов**  Ведущий инженер Департамента ОТОСБ  **Телефонный номер: +99451 250 82 30**  Адрес электронной почты: [elchin.bayramov@asco.az](mailto:elchin.bayramov@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20El%C3%A7in%20Bayramov,)  **По юридическим вопросам :**  Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)  Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**  Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **12 октября 2021 года** по адресу, указанному в разделе V.  Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса:**  Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |
|  | **Прочие условия конкурса:**   * При монтаже системы пожаротушения зданий необходимо соблюдать требования проектной документации. * Требуется предоставить сертификат качества, информацию о производителе и технических параметрах используемых материалов. * Необходимо указать срок сдачи работ. * Необходимо представить соответствующую лицензию для проведения установочных работ (для установка системы пожаротушения)​​. * Для выполнения работ, требуется предоставить документы на участок для испытаний и ремонта, технические возможности и соответствующие рабочие разрешения, и документы удостоверяющий опыт персонала предприятия. * Сотрудники подрядчика должны иметь соответствующие сертификаты. * Необходимо предоставить информацию о количестве сотрудников подрядчика. * Желательно, чтобы у подрядчика был 3-летний опыт работы и необходимо предоставить соответствующие контракты, подтверждающие опыт работы подрядчика. * При проведении установочных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, требования ЗАО «АКМП» и строительные нормы. * Необходимо выдавать гарантию на установленные оборудования сроком на 1 год, и в течение этого периода должно быть обеспечено необходимое техническое обслуживание. |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

**M.П.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н\п | Бытовая техника | Количество | Единица измерения | О требовании сертификата |
| **КАТЕЛЬНАЯ (стоимость материалов и услуг включительно)** | | | | |
| **Система пожарной сигнализации** | | | | |
| 1 | Монтаж извещателя утечки горючих и токсичных газов (TGDR-1224M) включая базу потолочного исполнения, нижний концентрационный предел распространения пламени 20% , внутренняя установленная сирена не менее 85dB, 1 выходной реле с обычным замыкающим контактом ~ 250 В / 0,5 А, = 24 В / 2А, U-12/24V, потребление - 2 Вт, IP42, t-10...+55°С, D100 х 55 мм (диаметр x высота) (материалы включительно) | шт. | 4 | Сертификат соответствия и качества |
| 2 | Монтаж пожарного дымового извещателя (MG-2100), включая базу потолочного исполнения, 2-х проводной, 10-30 Вольт, 10 мкА, IP42, t-10...+550°С, размеры D100 х 55 мм (диаметр x высота)  (материал включительно) | шт. | 2 | Сертификат соответствия и качества |
| 3 | Монтаж теплового пожарного извещателя (MG2400) с базой, 10-30 вольт, IP42, номинальная температура срабатывания - не менее + 55 ° С (материалы включительно) | шт. | 8 | Сертификат соответствия и качества |
| 4 | Монтаж ручного пожарного извещателя (MG-5100) с базой и стеклом, 10-30 В (материалы включительно) | шт. | 1 | Сертификат соответствия и качества |
| 5 | Монтаж светозвукового пожарного извещателя (MG-5200) с базой 10-30 вольт, номинальная температура срабатывания -10 ... + 50 ° С (материалы включительно) | шт. | 2 | Сертификат соответствия и качества |
| 6 | Прокладка кабеля пожарной сигнализации (огнестойкий) 2014/35 / EU Размеры не менее 2 x 2 x 0,8 мм FTP6 (материалы включительно) | м | 60 | Сертификат соответствия и качества |
| 7 | Монтаж пластиковой соединительной коробки (КС-20) (материалы включительно) | шт. | 1 | Сертификат соответствия и качества |
| 8 | Монтаж пластиковой трубы ∅ 20 мм / Пластиковая труба гладкая - жесткая (с фитингами) D = 20 мм ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014/IEC 61386-24:2004 (для защиты и прокладки изолированных проводов и / или кабелей) (материалы включительно) | м | 60 | Сертификат соответствия и качества |
| **Здание -1 (Блок А, Б, В) (стоимость материалов и услуг включительно)** | | | | |
| **Система пожарной сигнализации (стоимость материалов и услуг включительно)** | | | | |
| 1 | Монтаж приемно-контрольного пожарного устройства, 32 зонный, (SD64 + / 322) (материалы включительно) | шт. | 3 | Сертификат соответствия и качества |
| 2 | Монтаж приемно-контрольного пожарного устройства, 8 зонный, (SD64 + / 162) (материалы включительно) | шт. | 1 | Сертификат соответствия и качества |
| 3 | Монтаж аккумулятора 12 В 7 А (материалы включительно) | шт. | 8 | Сертификат соответствия и качества |
| 4 | Установка источника бесперебойного питания 24В, 2,5 А (MG7080) (материалы включительно) | шт. | 4 | Сертификат соответствия и качества |
| 5 | Монтаж пожарного оптико-электронного дымового извещателя (MG-2100), включая базу потолочного исполнения, 2-х проводной, 10-30 Вольт, 10 мкА, IP42, t-10...+550°С, размеры D100 х 55 мм (диаметр x высота) | шт. | 173 | Сертификат соответствия и качества |
| 6 | Монтаж теплового пожарного извещателя (MG2400) с базой, 10-30 вольт, IP42, номинальная температура срабатывания - не менее + 55 ° С (материалы включительно) | шт. | 540 | Сертификат соответствия и качества |
| 7 | Установка комбинированного извещателя (MG2500) с базой, 10-30 В  (материал включительно) | шт. | 41 | Сертификат соответствия и качества |
| 8 | Монтаж ручного пожарного извещателя (MG-5100) с базой и стеклом, 10-30 В (материалы включительно) | шт. | 69 | Сертификат соответствия и качества |
| 9 | Монтаж светозвукового пожарного извещателя (MG-5200) с базой 10-30 вольт, номинальная температура срабатывания -10 ... + 50 ° С (материалы включительно) | шт. | 64 | Сертификат соответствия и качества |
| 10 | Монтаж модуля управления реле (MGY2301) (материалы включительно) | шт. | 4 | Сертификат соответствия и качества |
| 11 | Монтаж пожарного кабеля (огнеупорный) 2014 / 35 / EU 2 x 2 x 0,8 мм  (материал включительно) | м | 7150 | Сертификат соответствия и качества |
| 12 | Монтаж пожарного кабеля (огнеупорный) 2014 / 35 / EU 10 x 2 x 0,8 мм  (материал включительно) | м | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 13 | Монтаж кабеля контроля с медной жилой (огнеупорный) LIHH 4 x 1,5 мм  (материал включительно) | м | 60 | Сертификат соответствия и качества |
| 14 | Установка пластиковой разветвительной коробки (Y191MYXL2) (материалы включительно) | шт. | 51 | Сертификат соответствия и качества |
| 15 | Монтаж универсальной пластиковой соединительной коробки (Y196YXL3) (материалы включительно) | шт. | 350 | Сертификат соответствия и качества |
| 16 | Монтаж пластиковой трубы ∅ 50 мм / Пластиковая труба гладкая - жесткая (с фитингами) D = 50 мм ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014/IEC 61386-24:2004 (для защиты и прокладки изолированных проводов и / или кабелей) (материалы включительно) | м | 410 | Сертификат соответствия и качества |
| 17 | Монтаж пластиковой трубы ∅ 25 мм / Пластиковая труба гладкая - жесткая (с фитингами) D = 25 мм ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014/IEC 61386-24:2004 (для защиты и прокладки изолированных проводов и / или кабелей) (материалы включительно) | м | 4360 | Сертификат соответствия и качества |
| **Здание - 2 (Блок А, Б)** | | | | |
| **Система пожарной сигнализации (стоимость материалов и услуг включительно)** | | | | |
| 1 | Монтаж приемно-контрольного пожарного устройства, 8 зонный, (SD64+/082 (-7,8 ур.), TP64+/083 (-4,2 ур.) (материалы включительно) | шт. | 3 | Сертификат соответствия и качества |
| 2 | Монтаж приемно-контрольного пожарного устройства, 32 зонный, (SD64 + / 322)  (материал включительно) | шт. | 2 | Сертификат соответствия и качества |
| 3 | Установка модуля расширителя, 16 зонный, (MG1311) (материалы включительно) | шт. | 2 | Сертификат соответствия и качества |
| 4 | Монтаж аккумулятора 12 В 7 А (материалы включительно) | шт. | 14 | Сертификат соответствия и качества |
| 5 | Установка источника бесперебойного питания 24В, 2,5 А (MG7080) (материалы включительно) | шт. | 7 | Сертификат соответствия и качества |
| 6 | Монтаж пожарного оптико-электронного дымового извещателя (MG-2100), включая базу потолочного исполнения, 2-х проводной, 10-30 Вольт, 10 мкА, IP42, t-10...+550°С, размеры D100 х 55 мм (диаметр x высота) | шт. | 148 | Сертификат соответствия и качества |
| 7 | Монтаж теплового пожарного извещателя (MG2400) с базой, 10-30 вольт, IP42, номинальная температура срабатывания - не менее + 55 ° С (материалы включительно) | шт. | 416 | Сертификат соответствия и качества |
| 8 | Установка комбинированного извещателя (MG2500) с базой, 10-30 В (материалы включительно) | шт. | 18 | Сертификат соответствия и качества |
| 9 | Монтаж ручного пожарного извещателя (MG-5100) с базой и стеклом, 10-30 В (материалы включительно) | шт. | 52 | Сертификат соответствия и качества |
| 10 | Монтаж светозвукового пожарного извещателя (MG-5200) с базой 10-30 вольт, номинальная температура срабатывания -10 ... + 50 ° С (материалы включительно) | шт. | 52 | Сертификат соответствия и качества |
| 11 | Монтаж модуля управления реле (MGY2301) (материалы включительно) | шт. | 4 | Сертификат соответствия и качества |
| 12 | Монтаж пожарного кабеля (огнеупорный) 2014 / 35 / EU 2 x 2 x 0,8 мм  (материал включительно) | м | 5070 | Сертификат соответствия и качества |
| 13 | Прокладка кабеля пожарной сигнализации (огнестойкий) 2014/35 / EU Cat.6 FTP (материалы включительно) | м | 290 | Сертификат соответствия и качества |
| 14 | Монтаж кабеля контроля с медной жилой (огнеупорный) LIHH 4 x 1,5 мм  (материал включительно) | м | 155 | Сертификат соответствия и качества |
| 15 | Установка пластиковой разветвительной коробки (Y191MYXL2) (материалы включительно) | шт. | 40 | Сертификат соответствия и качества |
| 16 | Монтаж универсальной пластиковой коробки (Y196YXL3) (материалы включительно) | шт. | 236 | Сертификат соответствия и качества |
| 17 | Монтаж пластиковой трубы ∅ 50 мм / Пластиковая труба гладкая - жесткая (с фитингами) D = 50 мм ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014/IEC 61386-24:2004 (для защиты и прокладки изолированных проводов и / или кабелей)  (материал включительно) | м | 4555 | Сертификат соответствия и качества |
| 18 | Монтаж пластиковой трубы ∅ 25 мм / Пластиковая труба гладкая - жесткая (с фитингами) D = 25 мм ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014/IEC 61386-24:2004 (для защиты и прокладки изолированных проводов и / или кабелей)  (материал включительно) | м | 240 | Сертификат соответствия и качества |

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Эльчин Байрамов, ведущий специалист отдела ОТБОС**

**Телефон : +99451 250 82 30**

Электронная почта: [elchin.bayramov@asco.az](mailto:elchin.bayramov@asco.az)

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидетельство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !