“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ASCO-nun struktur idarələrinə tələb olunan Fərdi mühafizə vasitələrinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM120/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci 22 sentyabr **2023-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**Lot-1 Bu müsabiqə üçün iştirak haqqı nəzərdə tutulmayıb. Lot-2 Bu müsabiqə üçün iştirak haqqı nəzərdə tutulmayıb. Lot 3-150 Azn**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 02 oktyabr **2023-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks),Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Rahim AbbasovASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi: **+99450 2740277**Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı 03 oktyabr **2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |
|  |  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Mal-materialın adı**  | **Ölçü vahidi**  | **Cəmi** | **Sertifikat tələbi haqqında** |
|   | **Fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlər** |  |  |
|   | **Lot 1-Dəbilqələr** |   |   |   |
| 1 | Dəbilqə sarı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 205 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 2 | Dəbilqə göy, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 145 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 3 | Dəbilqə narıncı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 581 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 4 | Dəbilqə ağ, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 641 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 5 | Dəbilqə qırmızı, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 217 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 6 | Dəbilqə tünd qəhvəyi, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 98 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 7 | Dəbilqə yaşıl, standartı: EN 397:2012+A1:2012 | ədəd | 157 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 8 | Dəbilqə altı papaq EN342,ölçüsü: standart | ədəd | 1233 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 9 | Dəbilqənin çənə altı (kəmərlə) EN 397 | ədəd | 2143 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
|   | **Lot 2-Eynəklər**  |   |   |   |
| 1 | Qulaqcıqlar, səs-küyə qarşı antifon qapayıcı, standartı: EN 352-3:2002 | ədəd | 220 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 2 | Qulaqcıq (birdəfəlik tıxaclar) | cüt | 5000 |   |
| 3 | Tam bağlı qoruyucu eynək şəffaf, ölçüsü: standart, маркировка: 2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9 (B), степень механической прочности: BT, standartı: EN 166:2001; EN 170:1992  | ədəd | 1504 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 4 | Qaz qaynaq işləri üçün eynək, ölçüsü: standart, степень затемнения: 5, 3М 2845, standartı: EN 149,  | ədəd | 24 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 5 | Qaynaq üz qoruyucusu üçün şüşə, səffaf,standartı: EN 379 | ədəd | 7812 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 6 | Qaynaq üz qoruyucusu üçün şüşə, qara,standartı: EN 379 | ədəd | 3512 | Uyğunluq, Mənşə, Keyfiyyət və Test sertfikatı |
| 7 | Tam bağlı qoruyucu eynək qara, ölçüsü: standart, маркировка: 2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9 (B), степень механической прочности: BT, standartı: EN 166:2001; EN 170:1992  |   | 1200 |   |
| S/S | **Lot3-Kombinezonlar** |   |   |   |
| 1 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 44, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 30 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 2 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 46, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 370 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 3 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 48, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 809 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 4 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 50, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 804 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 5 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 52, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 822 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 6 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 54, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 667 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 7 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 56, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 482 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 8 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 58, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 166 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 9 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 60, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 85 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 10 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 62, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 54 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 11 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 64, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 45 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 12 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 66, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 28 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 13 | Kombinezon, rəngi: qırmızı, ölçüsü: 68, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 15 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 14 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 42, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 6 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 15 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 44, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 8 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 16 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 46, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 210 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 17 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 48, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 396 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 18 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 50, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 334 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 19 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 52, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 471 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 20 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 54, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 477 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 21 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 56, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 289 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 22 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 58, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 160 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 23 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 60, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 70 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 24 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 62, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 29 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 25 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 64, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 48 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 26 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 66, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 19 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 27 | Kombinezon, rəngi: göy, ölçüsü: 68, standartı: EN 1149-5:2008 | ədəd | 11 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 28 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 46, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 10 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 29 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 48, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 27 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 30 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 50, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 44 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 31 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 52, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 74 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 32 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 54, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 51 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 33 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 56, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 38 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 34 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 58, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 7 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 35 | Kombinezon qaynaq işi üçün istiliyə alova davamlı, Elektrik işləri üçün, ölçüsü: 60, standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 6 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 36 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 40, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 6 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 37 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 42, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 28 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 38 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 44, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 25 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 39 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 46, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 75 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 40 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 48, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 628 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 41 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 50, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 1127 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 42 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 52, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 1082 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 43 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 54, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 882 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 44 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 56, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 660 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 45 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 58, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 385 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 46 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 60, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 95 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 47 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 62, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 60 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 48 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 64, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 30 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 49 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 66, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 12 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 50 | Soyuq havalar üçün yüksək görüntülü gödəkçə, ölçüsü: 68, standartı: EN 342:2004; EN 20471+A1:2016 Class 3; EN 1149-5:2008; EN 13034+A1:2009 Type 6; EN 343:2003+A1:2007 Class 3 Level 1 | ədəd | 4 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 51 | Dəri önlük qaynaqçı üçün,standartı: EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 E1 F1); EN ISO 11611:2015 Class 1 A1; EN 1149-5:2018; EN 61482-1-1:2019; EN 61482-1-2 | ədəd | 152 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 52 | Odadavamlı parçadan kostyum,ölçüsü: standartı:48, EN 11611  | ədəd | 0 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 53 | Odadavamlı parçadan kostyum,ölçüsü: standartı:50, EN 11611  | ədəd | 2 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 54 | Odadavamlı parçadan kostyum,ölçüsü: standartı:52, EN 11611  | ədəd | 2 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 55 | Odadavamlı parçadan kostyum,ölçüsü: standartı:54, EN 11611  | ədəd | 4 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 56 | Odadavamlı parçadan kostyum,ölçüsü: standartı:56, EN 11611  | ədəd | 1 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 57 | Hündürlükdə yıxılma əleyhinə təhlükəsizlik geyimi, standartı: EN 361 | ədəd | 0 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 58 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 48, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 5 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 59 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 50, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 33 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 60 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 52, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 113 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 61 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 54, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 79 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 62 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 56, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 50 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 63 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 58, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 42 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 64 | Yağışdan qorunmaq üçün plaş, ölçüsü: 60, standartı: EN 343 Class A | ədəd | 38 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 65 | Plaş su keçirməyən, ölçüsü: XL, başlıqlı, standartı: EN11612 | ədəd | 295 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 66 | Yüksək görüntülü jilet, rəngi: sarı, ölçüsü: XL, standartı: EN 20471+A1:2016 Class 2  | ədəd | 60 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 67 | Yüksək görüntülü jilet, rəngi: narıncı, ölçüsü: XL,standartı: EN 20471+A1:2016 Class 2 | ədəd | 15 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 68 | “Seahorse” işçi xilasedici jilet, ölçüsü : XL, IACS tərəfindən təsdiq edilmiş  | ədəd | 20 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 69 | Qum şırnağı işi ilə məşğul olanlar üçün xüsusi FMV dəsti ISO 14877:2002 | ədəd | 0 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 70 | Rezin önlük Kimyavi maddələrlə işləmək üçün, standartı: EN 14605:2005 Type 4 Class 1 | ədəd | 196 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 71 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 40, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 12 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 72 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 42, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 24 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 73 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 44, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 124 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 74 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 46, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 350 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 75 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 48, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 731 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 76 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 50, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 1087 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 77 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 52, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 992 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 78 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 54, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 620 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 79 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 56, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 324 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 80 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 58, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 179 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 81 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 60, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 83 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 82 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 62, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 40 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 83 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 64, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 27 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 84 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 66, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 14 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 85 | Qış alt paltar dəsti , ölçüsü: 68, ТР ТС 017 ГОСТ 31408 | dəst | 4 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 86 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 44, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 1 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 87 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 46, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 17 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 88 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 48, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 19 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 89 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 50, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 18 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 90 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 52, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 33 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 91 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 54, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 29 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 92 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 56, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 16 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 93 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 58, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 23 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 94 | Kostyum (şalvar-koynək) xadimələr üçün (yaşıl rəngdə),ölçüsü : 60, GOST 12.4.280-2014 | dəst | 11 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 95 | Tibbi xalat,standartı: ISO 22610:2006,ölçüsü : 54, GOST 12.4.132-83, GOST 12.4.131-83 | cüt | 12 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 96 | Birdəfəlik kombinezon type 6 SiZE-ХL EN 13034:2005/ГОСТ 12.4.259-2014; EN1149-5/ГОСТ Р ЕН 1149-5-2208/ГОСТ 12.4.175-88 в.1,в.3,с 1 | ədəd | 26500 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 97 | Birdəfəlik kombinezon type 6 SiZE-ХХL EN 13034:2005/ГОСТ 12.4.259-2014; EN1149-5/ГОСТ Р ЕН 1149-5-2208/ГОСТ 12.4.175-88 в.1,в.3,с 1 | ədəd | 18500 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |
| 98 | Turşuya davamlı kostyum, ölçüsü : XL, standartı: EN 13034: 2005+A1: 2009 TYPE 6 | dəst | 150 | Uyğunluqvə Keyfiyyət,Gigiyenik sertfikatı |

 **Qeyd: Mallar bir dəfəyə deyil il ərzində hissə hissə tədarük ediləcəkdir. Ödəniş şərti yalnız fakt üzrə qəbul olunur, digər şərtlər qəbul edilməyəcəkdir.**

 **Texniki suallarla bağlı:**

**Mahir İsayev**

**Tel: +99450 2921232**

**E-mail:Mahir.İsayev****@asco.az**

**Qulu Quliyev**

**Tel: +99450 2207820**

**E-mail:Qulu.quliyev****@asco.az**

**Elnur Muxtarov**

**Tel: +99450 3767279**

**E-mail:Elnur.Muxtarov****@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.