Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СУДНА "А.МУСТАФАЕВ"**

 **К о н к у р с № AM099 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается);
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе;
* Конкурсное предложение;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течение периода функционирования);
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **09 декабря 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий:*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа, подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Размер взноса за участие (без НДС): **50 (пятьдесят) АЗН.**
* Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
* Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.

**Срок исполнения контракта :*** Товары будут приобретены по мере необходимости. Требуется выполнение договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после получения официального заказа (запроса) от АСКО.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **15:00** (по Бакинскому времени) **16 декабря 2021 года**.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, город Баку AZ1003 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :**Анар АбдуллаевВедущий специалист Департамента ЗакупокТелефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1016)По юридическим вопросам :Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты:: tender@asco.az  |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в **16.00** (по Бакинскому времени) **16 декабря 2021 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо :
* Должность контактного лица:
* Телефон :
* E-mail:

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

  **M.П.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |
| --- |
| Запасные части для судна "А.Мустафаев" |
| Н\п  | Наименование товара  | Код | Количество | Единица измерения | Назначение |
| 1 | Кольцо уплотнительное предохранительного клапана картера | Г60-113602 Поз. 9, страница 11 Рисунок 19 | 12 | шт. | 6ЧРПН36/45 Г-74ЛОМ4 №154 Дата постройки 1988 (1 рядный, 6 цилиндровый, 4 тактный, Ne-1100 кВт, n-500 об/мин, с наддувом) |
| 2 | Шплинт  | 6 x 60 Поз: 9 Знак: HK-101-1-6, Фото: 8, Страница: 16 | 20 | шт. |
| 3 | Кольцо уплотнительное втулки | Г60-130038 Поз. 4, страница 20 Рисунок 21 | 36 | шт. |
| 4 | Резиновое кольцо водопроводного патрубки | Поз: 1, Знак: 8201-670003-1, Рисунок: 14, Страница: 23. | 50 | шт. |
| 5 | Прокладка под крышку цилиндра | Г60-130004-3 Поз.1, страница 20, Рисунок 21 | 12 | шт. |
| 6 | Медная прокладка под втулку цилиндра | Г60-130003 Поз. 3, страница 20 Рисунок 21 | 12 | шт. |
| 7 | Маслосъемное кольцо поршня | Поз: 6, Г60-210008 Рисунок: 24, Страница: 37 | 8 | шт. |
| 8 | Прокладка под выхлопной коллектор | Г60-140030 | 24 | шт. |
| 9 | Уплотнительное кольцо выпускного клапана | Поз: 4, Знак: Г60-330003-2, Рисунок: 17, Страница: 29. | 12 | шт. |
| 10 | Уплотнительное кольцо выпускного клапана | Поз: 7, Знак: Г60-140409, Рисунок: 17, Страница: 29. | 12 | шт. |
| 11 | Сопло | Поз: 12, Знак: Г60-140716, Рисунок: 19, Страница: 31. | 12 | шт. |
| 12 | Уплотнительное кольцо | Г66-140716-1 Поз: 12, Рисунок 19, Страница 31 | 10 | шт. |
| 13 | Элемент топливного фильтра (тонкой очистки) | Тип: 2ТФ-5 Поз: 7, Знак: E06-161-011.2, Рисунок: 42, Страница: 59. | 4 | шт. |
| 14 | Уплотнительное кольцо | E06-161-3090 Поз. 8, рисунок 42, страница 59 | 10 | шт. |  6ЧРПН36/45 Г-74ЛОМ4 №154 Дата постройки 1988 (1 рядный, 6 цилиндровый, 4 тактный, Ne-1100 кВт, n-500 об/мин, с наддувом) |
| 15 | Уплотнительное кольцо | E06-161-3080 Поз. 24, страница 60 | 2 | шт. |
| 16 | Уплотнительное кольцо | E06-161-1660 | 4 | шт. |
| 17 | Уплотнительное кольцо | E06-161-2680 | 4 | шт. |
| 18 | Элемент топливного фильтра | код. EQ6-5501-1 | 4 | шт. |
| 19 | Прокладка уплотнительная | Г60-620014 Поз. 10, страница 74 Рисунок 52 | 8 | шт. |
| 20 | Прокладка уплотнительная | Г60-620012 Поз. 11, страница 74 Рисунок 52 | 6 | шт. |
| 21 | Элемент масляного фильтра | Г60-6204 Поз. 30, страница 74 Рисунок 52 | 168 | шт. |
| 22 | Прокладка уплотнительная | Г60-620058 | 4 | шт. |
| 23 | Шплинт  | 6,3 x 60 | 48 | шт. |
| 24 | Кольца уплотнительные крышки картера | размер: 360 x 340 x 12 мм, Поз.: 33, страница: 7, рисунок: 9 | 24 | шт. |  Вспомогательный двигатель №1 типа 6ЧН25/34, |
| 25 | Медная прокладка головки цилиндра  | СТП 3387-0430-79.  | 12 | шт. |
| 26 | Шплинт | L-70 мм, Ø-4 мм | 30 | шт. |
| 27 | Прокладки боковых крышек цилиндра | 200 x 180 x 2 мм Материал: ПОН ГОСТ 481-2002 | 6 | шт. |
| 28 | Уплотнительное кольцо охлаждающее крышку цилиндра и втулку  | внешØ - 38 мм x Ø внутр. - 26 мм x δ-6 мм. | 30 | шт. |
| 29 | Сопло (форсунка) | Знак: 24607A-01 (9 x 0,35 x 140 °) | 12 | шт. |
| 30 | Медные прокладки | внешØ - 28 мм x Ø внутр. - 18 мм x δ-2 мм. Материал: Медь | 12 | шт. |
| 31 | Прокладка форсунки | Знак: 70-1400239-Б Материал: Медь | 12 | шт. |
| 32 | Медная прокладка выпускного клапана | внешØ - 30 мм x Ø внутр. - 17 мм x δ-1,5 мм. Материал: Медь | 12 | шт. |
| 33 | Медная прокладка декомпрессионного клапана | внешØ - 25 мм x Ø внутр. - 21 мм x δ-3 мм. Материал: Медь | 12 | шт. |
| 34 | Уплотнительные поршневые кольца компенсаторов  | Поз.: 2, Рисунок: 23 Страница: 16 | 12 | шт. |  Вспомогательный двигатель №1 типа 6ЧН25/34, |
| 35 | Резиновая прокладка водяного коллектора (термостойкие) | внешØ - 40 мм x Ø внутр. - 25 мм x δ-8 мм. Материал: резина, термостойкий | 12 | шт. |
| 36 | Резиновые о-образные кольца водяного коллектора (термостойкие) | О-образное кольцо Øвнеш - 45 мм x Ø внутр - 30 мм x δ-10 мм. | 6 | шт. |
| 37 | Ромбовидные прокладки коллектора | 120 x 90 x 3 мм Материал : пластины резиновые ГОСТ7338-2004 | 12 | шт. |
| 38 | Медная прокладка под болт | M8 - прокладка медная (Ø8,2 x 14,5 x 1,5) Материал: полосы ГОСТ 495-75 | 44 | шт. |
| 39 | Медная прокладка под болт | M10 - прокладка медная (Ø10,2 x 17 x 1,5) Материал: полосы ГОСТ 495-75 | 36 | шт. |
| 40 | Медная прокладка под болт | M16 - прокладка медная (Ø16,2 x 25 x 1,5) Материал: полосы ГОСТ 495-75 | 36 | шт. |
| 41 | Шатунные вкладыши мотыльковые (№2; №4) | Номер поз. запчастей: 0103 Чертеж: 53-2201 | 2 | комплект |
| 42 | Медная прокладка втулки цилиндра | СТП 3387-0430-77. Материал: M3, Размер: 314 x 300 x1,5 мм | 6 | шт. |
| 43 | Резиновая прокладка водяного коллектора (термостойкие) | О-образное кольцо Øвнеш - 48 мм x Ø внутр - 30 мм x δ-10 мм. | 6 | шт. |
| 44 | Клапан пусковой | 70-1404 | 1 | шт. |  Вспомогательный двигатель №3 типа 6ЧН25/34,  |
| 45 | Медная прокладка головки блока цилиндров СТП 3387-0430-79. | СТП 3387-0430-79. Материал: M3, размер 305 x 290 x 1 мм | 6 | шт. |
| 46 | Медная прокладка под втулку цилиндра СТП 3387-0430-77. | СТП 3387-0430-77. Материал: M3, Размер: 314 x 300 x1,5 мм | 6 | шт. |
| 47 | Шплинт | L-70 мм, Ø-4 мм | 15 | шт. |
| 48 | Уплотнительная резина втулки цилиндра | 70-130035A | 12 | шт. |
| 49 | Маслосъемные поршневые кольца  | 53-210008A | 12 | шт. |
| 50 | Маслосъемные поршневые кольца  | 52-20008 | 12 | шт. |
| 51 | Элемент масляного фильтра (грубой очистки) | 53-6200 | 4 | шт. |
| 52 | Элемент масляного фильтра (тонкой очистки) | 6-4-04 (Нарва) | 4 | шт. |
| 53 | Элемент топливного фильтра | ETF-4 | 2 | шт. |
| 54 | Прокладки коллектора | 401412 | 6 | шт. |  Вспомогательный двигатель №3 типа 6ЧН25/34,  |
| 55 | Прокладки боковых крышек цилиндра | 200 x 180 x 2 мм Материал: ПОН ГОСТ 481-2002 | 6 | шт. |
| 56 | Уплотнительное кольцо охлаждающее крышку цилиндра и втулку  | внешØ - 38 мм x Ø внутр. - 26 мм x δ-6 мм. | 15 | шт. |
| 57 | Сопло | Знак: 24607A-01 (9 x 0,35 x 140 °) | 6 | шт. |
| 58 | Рамовый подшипник нижний  | 53-1101-Б | 7 | шт. |  Вспомогательный двигатель №1 типа 6ЧН25/34,  |
| 59 | Рамовый подшипник (толстый) | 53-1101-Б-01 | 1 | шт. |
| 60 | Рамовый подшипник верхний | 53-1101-Б-02 | 8 | шт. |
| 61 | Уплотнительная резина втулки цилиндра | 70-130035A | 12 | шт. |
| 62 | Маслосъемные поршневые кольца  | 53-210008A | 12 | шт. |
| 63 | Маслосъемные поршневые кольца  | 52-20008 | 12 | шт. |
| 64 | Элемент масляного фильтра (грубой очистки) | 53-6200 | 4 | шт. |
| 65 | Элемент масляного фильтра (тонкой очистки) | 6-4-04 (Нарва) | 4 | шт. |
| 66 | Элемент топливного фильтра | ETF-4 | 2 | шт. |
| 67 | Прокладки коллектора | 401412 | 6 | шт. |
| 68 | Прокладки боковых крышек цилиндра | 200 x 180 x 2 мм Материал: ПОН ГОСТ 481-2002 | 6 | шт. |
| 69 | Сопло | Знак: 24607A-01 (9 x 0,35 x 140 °) | 6 | шт. |
| 70 | Рамовый подшипник нижний  | 53-1101-Б | 7 | шт. | Вспомогательный двигатель №2 типа 6ЧН25/34,  |
| 71 | Рамовый подшипник (толстый) | 53-1101-Б-01 | 1 | шт. |
| 72 | Рамовый подшипник верхний | 53-1101-Б-02 | 8 | шт. |
| 73 | Уплотнительная резина втулки цилиндра | 70-130035A | 12 | шт. |
| 74 | Маслосъемные поршневые кольца  | 53-210008A | 12 | шт. |
| 75 | Маслосъемные поршневые кольца  | 52-20008 | 12 | шт. |
| 76 | Элемент масляного фильтра (грубой очистки) | 53-6200 | 4 | шт. |
| 77 | Элемент масляного фильтра (тонкой очистки) | 6-4-04 (Нарва) | 4 | шт. |
| 78 | Элемент топливного фильтра | ETF-4 | 2 | шт. |
| 79 | Прокладки коллектора | 401412 | 6 | шт. |
| 80 | Механический уплотнитель (верхний) | H 11.189.02.000 | 2 | шт. | Насос водяной типа 12ДР-7А Q-750 м³/ч, Н-100 м, n-1500 об/мин. |
| 81 | Механический уплотнитель (нижний) | H 11.189.03.000 | 2 | шт. |
| 82 | Двухрядный подшипник | No11314 | 4 | шт. | Насос водяной типа 12ДР-7А Q-750 м³/ч, Н-100 м, n-1500 об/мин. Дата постройки 1989 |
| 83 | Уплотнитель торцевой | Верхний Поз:12 Знак: H 11.189.02.000 | 2 | комплект |
| 84 | Уплотнитель торцевой | Нижний Поз:13 Знак: H 11.189.03.000 | 2 | комплект |
| 85 | Уплотнительное резиновое кольцо | Поз: 8, Знак: 11-110-58-1-1. | 8 | шт. |
| 86 | Уплотнительное резиновое кольцо | Поз: 9, Знак: 120-130-58-1-1. | 8 | шт. |
| 87 | Уплотнительное резиновое кольцо | Поз: 10, Знак: У-95-90-1. | 4 | шт. |
| 88 | Защитное уплотнительное кольцо втулки маслостойкое | Ø 50 x 6 мм | 1 | шт. |  Насос типа НЦВ 100/100 для тушения пожара Q-100 м³, H-100 м, n-3000 об/мин |
| 89 | Уплотнительное резиновое кольцо | H.92.104-24 Название: У-300 x 0-1 страница 9 | 1 | шт. |  Осушительный насос типа НЦВ 100/100 Q-100 м³, H-30 м, n-3850 об/мин |
| 90 | Уплотнительное резиновое кольцо | H.92.104-34 Название: У-120 x 0-1 страница 9 | 3 | шт. |
| 91 | Механический уплотнитель | 6AP60-6 страница 9 НK.120.00.000ПС поз..20 страница 1:1 | 1 | комплект |
| 92 | Медные трубы | Ø- 08 x 1.5 мм | 4 | метр |
| 93 | Уплотнительное резиновое кольцо | H.92.104-24 Название: У-300 x 0-1 страница 9 | 1 | шт. |  Балластно-пожврный насос типа НЦВ 160/100 Q-160 м³ / ч, H-100 м, n-3000 об/мин |
| 94 | Уплотнительное резиновое кольцо | H.92.104-34 Название: У-120 x 0-1 страница 9 | 3 | шт. |
| 95 | Механический уплотнитель | 6AP60-6 страница 9 НK.120.00.000ПС поз..20 страница 1:1 | 1 | комплект |
| 96 | Медные трубы | Ø- 08 x 1.5 мм | 4 | метр |
| 97 | Крыльчатка центробежного насоса | НЦВС63/30 Øвал - 166/32 N=8 kBт.n=2900 об/мин | 1 | шт. | Для насоса типа НЦВС63/30 |
| 98 | Манжета масло устойчивая армированная  | Ø90 x 75 x 16 мм | 1 | шт. |  Носовое подруливающее устройство (ПУ2-2-00.00.00) АТП (трехлопастный), Ø лопасть - 1250 мм, Z-3 шт.,n-342 об/мин |
| 99 | Резиновое уплотнительное кольцо маслостойкое | Ø80 x 60 x 12 мм | 1 | шт. |

Необходимо предоставить информацию о производителе предлагаемых запасных частей, технические характеристики и сертификаты, а также сертификат Международного морского классификационного общества для требуемых товаров.

Запчасти должны быть новыми.

Запчасти должны быть оригинальными.

Запасные части от альтернативных производителей не принимаются.

Условия поставок от местных предприятий принимаются только на условиях DDP. Договор закупок будет заключаться только в азербайджанских манатах, другие условия не принимаются.

Условия поставки иностранных предприятий принимаются на условиях CIP (DAP) (Инкотермс 2010).

 До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидетельство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !