Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СУДОВ ПРОЕКТА 1547**

 **К о н к у р с № AM098 / 2020**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ;
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ;
* Конкурсное предложение ;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ;
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутсвии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутсвии неисполненых обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее 18:00 (по Бакинскому времени) 28 августа 2020 года по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  |  **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :** * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС) :  **50 (пятьдесят) АЗН**

Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  |  **Гарантия на конкурсное предложение:** * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
* Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.

**Срок исполнения контракта :** * Товары будут приобретены по мере необходимости. Требуется выполнение договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после получения официального заказа (запроса) от АСКО.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в разделе I, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее 18:00 (по Бакинскому времени) 11 сентября 2020 года.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :** Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Гейдара Алиева 152, "Чинар Плаза" 24-й этаж, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :**Рахим АббасовСпециалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон : +99450 2740277Адрес электронной почты: rahim.abbasov@asco.az Заур Саламов Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО**Телефонный номер: +99455 817 08 12**Адрес электронной почты: zaur.salamov@asco.az**По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты:: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в 15.00 (по Бакинскому времени) 11 сентября 2020 года по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**Председателю Комитета по Закупкам АСКО**

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем,что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем,что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Приложение:**

1. *Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

  **M.П.**

 **ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Единица измерения** | **Количество** | Требование к сертификату |
| 1 | СС-840/Е Светильник устанавливается в жилых и общественных помещениях для обеспечения общего и аварийного освещения, 220/24В, Не менее IP30, Цвет колпака: Молочный, 3\*60Вт Е27 и 1\*25Вт В15 | штук  | 24 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 2 | СС-109Б Светильник подволочный предназначен для освещения комнат отдыха, кают, кают-компаний, цехов, производственных помещений, проходов, тоннелей, а также для использования на морских платформах и судах. 220В, Не менее IP55, Бесцветный, 2х20Вт, Люминесцентная лампа ЛБ20, G13 цоколь. | штук  | 90 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 3 | СС-373МЕ Светильник используется в машин-ных и котельных помещениях, а также на палубах и пристанях для обеспечения общего освещения. 220В, Не менее IP55, Бесцветный,1х200Вт, Лампа накал., Патрон Е27 | штук  | 48 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 4 | СС-328Е/II Светильник используется для того, чтобы обеспечить общее и локализованное освещение закрытых помещений судна, а также наружных палуб с навесами и внутрисудовой сигнализации. 220В, Не менее IP56, Бесцветный, 1х60, Лампа накал., патрон Е27/27  | штук  | 192 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 5 | СС-3024 Призеркальный судовой светильник предназначен для обеспечения местного освещения в ванных комнатах и других внутренних помещениях судна. 220В, Не менее IP20, Ударопрочный светорассеивающий полистирол 1х20, Люмин.лампа, ЛБ20, патрон G13 | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 6 | СС-350 Предназначен для освещения штур-манских столов. 220В, Не менее IP22, Светофильтр из силикатного стекла серо-розового цвета 1x40, Лампа накал., патрон Е27 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 7 | СС-837Е1Светильник подволочный использу-ется для того, чтобы обеспечить об-щее освещение сырых внутренних помещений судна, таких, как ванные, камбузы, умывальные и т.п. 220В, Не менее IP55, Силикатное стекло молочно-белого оттенка 1х60, Лампа накал., БК220-230-60, патрон Е27 | штук  | 54 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 8 | СС-116В Светильник используется для обе-печения общего освещения в закрытых помещениях судна (комнатах отдыха, каютах, кают-компаниях), а также в открытых местах (проходах, машинных отделениях, трубопроводах, трюмах, и производственных помещениях). 220В, Не менее IP30, Рассеиватель из органического стекла, 2х40вт, Люмин.лампа, ЛБ40, цоколь G13 | штук  | 36 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 9 | СС-854Е1 Светильник прикроватный использу-ется для того, чтобы обеспечить местное освещение в жилых поме-щениях судна. 220В, Не менее IP30, 1х25вт Лампа накал., Ц215-225-25 -1, Ц220-230-25-1, B22d-220МН-ОМ2 | штук  | 36 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 10 | СС-411М Светильник забортный предназначен для освещения палуб, шлюпок, пространства за бортом судна и прочих открытых площадок. 220В, Не менее IP65, Бесцветный, 1х300вт, Лампа накал., Г220-230-300-1 Т80-ОМ2 | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 11 | СС-850 II Светильник сс-850 используется для обеспечения освещения посадочных мест в шлюпке. 24В, Не менее IP65, Бесцветный, 1х40вт, Лампа накал., С24-40-1Н, E27/27 c насечкой | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 12 | ПЗС-35М Прожектор заливающего света пред-назначен для освещения водного пространства и береговых объектов. Применяется для освещения откры-тых пространств (палуб, причалов, доков и т.д.), 220В, Не менее IP56, Состоит из фонаря, поворотной вилки основания для установки прожектора на месте работы, 1х500вт, Лампа накал., ПЖ220-500, Е27 | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 13 | СС-56АЕ Светильник СС-56АЕ подпалубный используют во внутренних жилых по-мещениях судна для обеспечения общего, локализованного и аварийного освещения, а также внутренней световой сигнализации. Не менее IP55, Бесцветный, 1х25вт, Лампа накал., С24-25-2, B15d/18 | штук  | 72 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 14 | СС-56АЕ Светильник СС-56АЕ подпалубный используют во внутренних жилых по-мещениях судна для обеспечения общего, локализованного и аварийного освещения, а также внутренней световой сигнализации. Не менее IP55, красный, 1х25вт, Лампа накал., С24-25-2, B15d/18 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 14 | 560МВ/I Фонарь кормовой (I исполнения) бе-лого огня служит для обозначения хода и направления движения судна. 220В, IP56,Бесцветный, 1х40вт, Лампа накал., С220-40-1Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 15 | 568В/I Фонарь носовой якорный круговой белый (I исполнения) предназначен для обеспечения безопасности пла-вания на судах морского и речного флота. Обеспечивает ориентировоч-ное и сигнально предупредительное освещения на судне. 220В, IP56, Бесцветный, 1х25вт, Лампа накал., С220-25-1Н, Е27ФМ-00 ОМ5 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 16 | 559МВ/I Фонарь судовой топовый белый (I исполнения) используется для обозначения хода и направления движения судна. 220В, IP56, Бесцветный, 1x80вт, Лампа накал., С220-80-Н, Е27 с насечкой | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 17 | 949B/I Фонарь судовой буксировочный жёлтого огня (I исполнения) используется для обозначения хода судна, выпол-няющего функции буксира. 220В, IP56, стекло жёлтого цвета, 1х80вт, Лампа накал., С220-80Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 18 | 557МВ/ I Фонарь судовой зеленый (I исполнения) предназначен для обозначения правого борта судна. 220В, IP56, стекло зеленого цвета, 1х80вт, Лампа накал., С220-80Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 19 | 558МВ/I Фонарь судовой бортовой левый красного огня (I исполнения) используется для обеспечения безопасности хода судна. 220В, IP56, стекло красного цвета, 1х80вт, Лампа накал., С220-80Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 20 | 567B-2/I Фонарь судовой, красный круговой, "Не могу управляться", подвесной нижний фонарь (I исполнения), обеспечивающий безопасность плавания. 220В, IP56, стекло красного цвета, 1х60вт, Лампа накал., С220-60-1Н, Е27 с насечкой | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 21 | 567B/I Фонарь судовой, белый круговой, "Лишен возможности маневриро-вать" подвесной нижний фонарь (I исполнения), обеспечивающий безопасность плавания. 220В, IP56, стекло красного цвета, 1х60вт, Лампа накал., С220-60-1Н, Е27 с насечкой | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 22 | 560МВ/II Фонарь кормовой (II исполнения) белого огня служит для обозначения хода и направления движения судна. 24В, IP56 Бесцветный, 1х40вт, Лампа накал., С24-40-1Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 23 | 568В/II Фонарь носовой якорный круговой белый (II исполнения) предназначен для обеспечения безопасности пла-вания на судах морского и речного флота. Обеспечивает ориентировоч-ное и сигнально предупредительное освещения на судне. 24В, IP56, Бесцветный, 1х25вт, Лампа накал., С24-25-2, B15d-42МН | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 24 | 559МВ/II Фонарь судовой топовый белый (II исполнения) используется для обозначения хода и направления движения судна. 24В, IP56 Бесцветный 1x60вт, Лампа накал., С24-60-2Н, Е27 с насечкой | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 25 | 949B/II Фонарь судовой буксировочный жёл-того огня (II исполнения) использует-ся для обозначения хода судна, вы-полняющего функции буксира. 24В, IP56, стекло жёлтого цвета, 1х60вт, Лампа накал., С24-60-2Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 26 | 557МВ/ II Фонарь судовой, зеленый (II исполнения), предназначен для обозначения правого борта судна. 24В, IP56, стекло зеленого цвета, 1х80вт, Лампа накал., С24-60-2Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 27 | 558МВ/II Фонарь судовой бортовой левый красного огня (II исполнения), используется для обеспечения безопасности хода судна. 24В, IP56, стекло красного цвета, 1х60вт, Лампа накал., С24-60-2Н, Т-80 ОМ2 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 28 | 567B-2/II Фонарь судовой, красный круговой, "Не могу управляться", подвесной нижний фонарь (II исполнения), обеспечивающий безопасность пла-вания. 24В, IP56, стекло красного цвета, 1х25вт, Лампа накал., С24-25-2, B15d/18 | штук  | 12 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 29 | 567B/II Фонарь судовой, белый круговой, "Лишен возможности маневрировать" подвесной нижний фонарь (II испол-нения), обеспечивающий безопасность плавания. 24В, IP56, стекло красного цвета, 1х25вт, Лампа накал.,С24-25-2, B15d/18 | штук  | 6 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 30 | Выключатель двухполюсный судовой каютный для скрытой проводки 250В, 6А  | штук  | 84 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 31 | Выклюцатель двухполюсный судовой из сплава АЛ2, с двумя сальниками, ГПВ2-10, 250В, 10А, IP56 | штук  | 114 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 32 | Коробка соединительная с четырмя сальниками для не разьемных ответвлений из сплава AЛ2, Т9-4М, 380В, 6А, IР56 | штук  | 240 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 33 | Штепсельный разьем (розетка и вилка) 2-х полюсная с заземляющим горизонтальным штифтом, тип РШ2-41М-56, 220В, 6А, IР56  | комплект | 138 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 35 | Штепсельный разьем (розетка и вилка) 2-х полюсная с заземляющим горизонтальным штифтом, тип РШ2-41М3-56, 220В, 6А, IР56  | комплект | 30 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 37 | Штепсельный разьем (розетка и вилка) 2-х полюсная с заземляющим вертикальным штифтом, тип РШ2-42М-56, 24В, 6А, IР56  | комплект | 72 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 39 | Выклюцатель двухполюсный из сплава АЛ-28, тип Т-5МЗ 220В, 6А, IР56 | штук  | 66 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 40 | Звонок тип ЗВОФ24-70В1УХЛ5, 24VDC, 5Вт, IР56, 86dB | штук  | 72 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 41 | Розетка судовой каютный для скрытой проводки 250В, 6А  | штук  | 150 | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |

 **Контактное лицо по техническим вопросам**

**Саламов Заур - Специалист Департамента по Закупкам**

**Телефон : +99455 817 08 12**

Электронная почта: zaur.salamov@asco.az HYPERLINK "mailto:mailto: zaur.salamov@asco.az

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутсвие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !